2.pielikums

Cenu aptaujai, Identifikācijas Nr. 3VSK/2022-3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

**1.daļa - Frezēšanas iekārtas Stepkraft ar aksesuāriem un palīgierīcēm**

|  |  |
| --- | --- |
| Preces nosaukums | CNC iekārta D3/420 Construction Kit, Stepcraft |
| Tehniskā specifikācija | Tehniskie parametri:  - Komplektā ar visām darbam nepieciešamajām sastāvdaļām (Instrumenti, piemēram, frēzēšanas motors, 3D drukas galviņa u.c. NAV iekļauti piegādes komplektācijā un ir jāpasūta atsevišķi!)  - Integrēta modulāra vadības elektronika vienkāršai savienošanai ar datoru, izmantojot USB vai paralēlo interfeisu  - 2A Sanyo Denki soļu motori  - Y-ass, ko darbina divi soļu motori  - All-Steel Motion System™ no rūdīta tērauda, ​​kas pazīstams no STEPCRAFT Q sērijas  - 4-sliežu rullīšu vadība  - Lietošanai gatavi kāpurķēžu veltņi, nav nepieciešama priekšslodzes regulēšana  - Augstas izturības profili uz visām asīm optimālam spēku sadalījumam un īpaši augstai vērpes stingrībai  - igus® Energy ķēdes uz visām asīm  - Standarta Ø 43 mm instrumentu turētājs ļauj izmantot trešo pušu ierīces (ja nepieciešams, ar adapteri)  - Optimizēta, integrēta iespīlēšanas sistēma (spīlēšanas stieņi) līdz 15 mm bieziem plākšņu materiāliem  - igus® precīzijas vītņotās skrūves  - Y ass ar silikona blīvējumu, lai aizsargātu pret netīrumiem  - Divi T-veida slotis Z asī, lai piestiprinātu papildu piederumus  - Iekārtas galds izgatavots no nodilumizturīga HPL (standarta), pēc izvēles pieejams ar alumīnija T-slot darba virsma vai vakuuma galdu (MDF vai PE)  - Līdz septiņiem šķērsstieņiem gar Y asi ārkārtīgi precīzai un vienmērīgi stingrai mašīnas gultnei  - Viegli kopjamas un nodilumizturīgas virsmas (pulverkrāsošana, anodēšana)  - 5 gadu ražotāja garantija  - Vispārējie izmēri (X,Y,Z): 443 mm x 600 mm x 546 mm  - Pārvietošanās (X,Y,Z): 298 x 415 x 132 mm  - Stiprināšanas laukums (X,Y): 316 x 499 mm  - Atkārtotas pozicionēšanas kļūda: +/- 0,04 mm  - Tehniskā iekārtas izšķirtspēja: 0,001875 mm  - Svars: 16.5 kg |
| Daudzums | 1 gab. |
| Cena par vienu vienību EUR ar PVN |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Preces nosaukums | Vadības programma UCCNC |
| Tehniskā specifikācija | - RS274 un M kodu izpilde  - līdz 100 kHz darbība  - G54 / G59 ofsetā un G52 / G92 pagaidu ofsetā  - 3D instrumenta simulācija  - iespējama lietotāja pielāgota izvēlne  Sistēmas nodrošinājums:  - dators ar 1.6 GHz procesoru  - 1 GB RAM  - cietais disks ar vismas 16 GB brīvu vietu  - Windows XP, 7, 8 und 8.1 (32 vai 64 bitu versija)  Piegādes komplektācija:  - CD ar programmatūru, instrukciju un parauga failiem  - UC100 sistēmas plate  - UCCNC programmatūras licences (pa e-pastu)  - USB kabelis  - STEPCRAFT paralēli modulis |
| Daudzums | 1 gab. |
| Cena par vienu vienību EUR ar PVN |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Preces nosaukums | Frēzēšanas motors MM-800, Stepcraft |
| Tehniskā specifikācija | Tehniskie dati:  - jauda 800 W  - tukšgaitas apgriezieni 7000 - 25 000 min  - canga 3.175 mm  - instrumenta stiprinājuma vieta 43 mm  - svars 1,6 kg  Piegādes komplektācija:  - instruments kartona kastē  - canga 3.175 mm  - instrukcija |
| Daudzums | 1 gab. |
| Cena par vienu vienību EUR ar PVN |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Preces nosaukums | Universāls putekļu uzsūkšnas adapteris D3-sērijai, Stepcraft |
| Tehniskā specifikācija | Piemērots visiem frēzēšanas motoriem ar 43 mm stiprinājumu.  Sūkšanas kurpe ir piestiprināta ar četriem neodīma magnētiem  Automātiskā augstuma kompensācija 47,8 mm (Z virziens)  Piegādes komplektācija:  - Putekļu uzsūkšnas adapteris (magnētisks)  - Pilnīgs vadīšanas mehānisms  - Nosūkšanas šļūtene 2 m |
| Daudzums | 1 gab. |
| Cena par vienu vienību EUR ar PVN |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Preces nosaukums | Instrumenta augstuma sensors TS-32, Stepcraft |
| Tehniskā specifikācija | Tehniskā specifikācija:  - diametrs 32 mm  - augstums 33 mm  - mērītāj slēdža diametrs 8 mm  - slēdža tipa: atvērts vai aizvērts  - izgatavots no alumīnija  - kabeļa garums 2,0 m  - svars 95 gr |
| Daudzums | 1 gab. |
| Cena par vienu vienību EUR ar PVN |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Preces nosaukums | Frēžu komplekts "Wood", Stepcraft |
| Tehniskā specifikācija | Komplektā:  1x end mill double-flute upcut 3 mm  2x end mill double-flute upcut 2 mm  2x end mill double-flute upcut 1 mm  1x end mill spiral toothed upcut 3 mm  2x end mill spiral toothed upcut 2 mm  2x end mill spiral toothed upcut 1 mm |
| Daudzums | 1 gab. |
| Cena par vienu vienību EUR ar PVN |  |

**2.daļa: Mayku FormBox** - kompakts galda vakuuma formētājs

|  |  |
| --- | --- |
| Preces nosaukums | Mayku FormBox |
| Tehniskā specifikācija | Tehniskie parametri:  **Mayku FormBox** - kompakts galda vakuuma formētājs  Liešanas materiāls: Betons, ģipss, jesmonīts, ziepju masa, silikons, šokolāde, želeja, vaska.  **Komplektā:**  Mayku FormBox;  20 gab. caurspīdīgas un 20 gab. baltas formēšanas loksnes;  1 kg liešanas masa;  3 dažādi demo paraugi formēšanai. |
| Daudzums | 1 gab. |
| Cena par vienu vienību EUR ar PVN |  |

**3.daļa: M-1034DX 3-/4-diegu overloks; M 280D šūjmašīna - izšūšanas mašīna; PROGRAMMNODROŠINĀJUMS PE DESIGN PLUS 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Preces nosaukums | M-1034DX 3-/4-DIEGU OVERLOKS |
| Tehniskā specifikācija | Nogriež, sašuj un apmetina ar cilpdūrienu gan parasta auduma, gan trikotāžas auduma malu ar 3 vai 4 diegiem:   * šūšanas ātrums līdz 1300 dūrieni/minūtē; * ērta diegu ievēršana cilpotājos; * diferenciāla auduma padeve trikotāžas, adītu un plānu audumu apstrādei; * ierullētas malas dūriens; * šauras malas dūriens zīda apstrādei; * ērti nolaižams augšējais nazis; * izmantojamas šujmašīnu adatas; * noņemams brīvās rokas panelis cilindrveida detaļu apstrādei. |
| Daudzums | 2 gab. |
| Cena par vienu vienību EUR ar PVN |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Preces nosaukums | M280D ŠUJMAŠĪNA-IZŠŪŠANAS MAŠĪNA |
| Tehniskā specifikācija | Izšūšanas mašīna Brother M280D ar krāsainu LCD skārienjūtīgu informācijas ekrānu 82 x 45 mm, automātisku diega ievēršanu adatā, diegu apgriešanu un USB portu zīmējumu ievadei. Paplašināta darba virsma – 160×105 mm Izšūšanas mašīnas režīmā:  * 100mm x 100mm izšūšanas laukums * 125 ieprogrammēti izšūšanas dizaini, t.sk.**45 Disney dizaini** * Vienkārša, automātiskā diega ievēršana * Augšējā un apakšējā diega sensors * Automātiska diegu apgriešana * Dizainu kombinēšanas iespēja * Izšūšanas dizainu nolasīšana no USB zibatmiņas vai tieši no datora * Zīmējuma pagriešana ar soli par 1, 10 , 90 grādiem * Zīmējuma izmēra maiņa (90 – 120)% * Mašīnas ātrums līdz 400 dūrieni/minūtē * Sava dūriena veidošana uz ekrāna * Plašs piederumu klāsts * Iespēja izšūt savus zīmējumus, kas veidoti ar PE Design programmu  Šujmašīnas režīmā:  * Vairāk kā 140 dūrieni , t.sk. parastie darba dūrieni, dekoratīvie dūrieni, satīna dūrieni, krustdūrieni. * 4 alfabēta veidi * 10 automātiski pogcaurumi * Uzlabots 7 punktu auduma transportieris * Liela darba virsma * Šūšanas atslēgšanas poga adatas vai pēdiņu maiņas gadījumā * Garāks apakšējo zobiņu bloks labākai auduma virzībai * Pagarināta pēdiņa ar lēzenu pacēlumu auduma biezumu maiņas labākai pārvarēšanai * Diegu apgriešanas funkcija  Šujmašīnas komplektācija:  * zigzag pēdiņa J (uz mašīnas) * Monogrammu pēdiņa N * Overloka dūriena pēdiņa G * Rāvējslēdzēja pēdiņa I * Neredzamā dūriena pēdiņa R * Pēdiņa pogas piešūšanai * Pogcauruma pēdiņa * Izšūšanas pēdiņa Q * Adatu komplekts * Dubultā adata * Spolīte uz (mašīnas) * Uztīta diega (balts) spolīte * Spolītes klipsis * Vīļu ārdītājs * Šķērītes * Birstīte tīrīšanai * Pogcauruma actiņu caurduris * Skrūvgriezis * Diskveida skrūvgriezis * Papildus spoles turētājs * Spoles piespiedējs liels * Spoles piespiedējs vidējs * Spoles piespiedējs mazs * Spolītes uzmava maza izmēra diega spolēm * Spolītes turētājs (uz mašīnas) * Tīkliņš birstošiem diegiem * Pedālis * Izšūšanas rāmja komplekts 10 x 10cm |
| Daudzums | 1 gab. |
| Cena par vienu vienību EUR ar PVN |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Preces nosaukums | **PROGRAMMNODROŠINĀJUMS PE DESIGN PLUS 2** |
| Tehniskā specifikācija | Pamata programmnodrošinājums izšūšanas dizainu veidošanai.   * auto redaktora funkcija * failu imports: .pes; .phc; .dst;.exp; .pcs; .hus; .vip; .shv; .jef; .sew; .csd; .pec; .xxx * failu eksports: .pes * Vektora attēla imports: wmf ;.emf; .svg * rāmju izmēra izvēle līdz 240 x 360mm * fotodūriens * 40 alfabēta veidi * reālistiska izveidotā izšuvuma pirmsapskate * iespēja importēt 13 dažādus formātus |
| Daudzums | 1 gab. |
| Cena par vienu vienību EUR ar PVN |  |

Apliecinām, ka:

* spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu piegādes līgumu izpildē,
* nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un piegādāt tehniskās specifikācijās norādītās preces,
* apņemamies (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt precu piegādi pēc piedāvājumā norādītājām cenām. Piedāvātās cenas ir galīgas un netiks paaugstinātas līguma izpildes laikā,
* saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)