**APSTIPRINU**

DVPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

Nereglamentēto iepirkumu procedūru

vadītāja p.i. Valērijs Golubevs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# PAZIŅOJUMS Nr.1

# Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# UZAICINĀJUMĀ

**„Gājēju ietves asfalta seguma atjaunošanas darbi Stadiona ielas 3 un 3A rajonā, Daugavpilī”, ID Nr.DVPI KSP 2023/47 N**

**TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN UZAICINĀJUMA PIELIKUMA Nr.9 LABOJUMS**

**Pamatojoties uz to, ka Tehniskajā specifikācijā un uzaicinājuma pielikumā Nr.9 radusies drukas kļūda, skatīt to sekojošā redakcijā:**

**„Tehniskā specifikācija**

**Gājēju ietves asfalta seguma atjaunošanas darbi Stadiona ielas 3 un 3A rajonā, Daugavpilī**

1. **Uzdevums:** 
   1. Veikt gājēju ietves asfalta seguma atjaunošanas darbus Stadiona ielas 3 un 3A rajonā, Daugavpilī
2. **Darbu izpildes vieta un veids:**
   1. Darbu izpildes vieta – Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā.
   2. Darbu veids – atjaunošana.
3. **Darbu pasūtītājs un Darbu izpildītājs:**
   1. Darbu pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas Nr. – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852 (turpmāk – Pasūtītājs).
   2. Pasūtītāja juridiskā adrese – Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
   3. Pasūtītāja kontaktpersona un tās kontaktinformācija – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvtehniķe Alevtina Viktoroviča, tālrunis 65476406, e-pasta adrese [alevtina.viktorovica@daugavpils.lv](mailto:alevtina.viktorovica@daugavpils.lv)
   4. Darbu izpildītājs (turpmāk – Būvkomersants) – komersants, kurš ir tiesīgs veikt Darbus un ar kuru ir noslēgts iepirkuma līguma par Darbu veikšanu.
4. **Darbu izpildes normatīvais regulējums:**

Darbu izpildē jāievēro spēkā esošais un attiecināmais normatīvais regulējums:

* 1. likumi – Būvniecības likums, Darba aizsardzības likums un citi spēkā esošie un attiecināmi likumi;
  2. Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumi – MK 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, MK 2021.gada 7.janvāra noteikumi Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, MK 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, MK 2001.gada 02.oktobra noteikumi Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, MK 2021.gada 18.februāra noteikumi Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” un citi spēkā esoši un attiecināmi Ministru kabineta noteikumi;
  3. citi normatīvie akti – Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023

1. **Darba apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1 | Esoša asfalta seguma demontāža un materiāla utilizācija | m2 | 242 |
| 2 | Esošo betona apmaļu demontāža un utilizācija | m | 48 |
| 3 | Betona apmaļu CA 100.22.15 uzstādīšana uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C30/37 | m | 7 |
| 4 | Betona apmaļu CA 100.22/30.15 uzstādīšana uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C30/37 | m | 3 |
| 5 | Betona apmaļu CA 100.30/22.15 uzstādīšana uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C30/37 | m | 3 |
| 6 | Betona apmaļu IA 100.20.8 uzstādīšana uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C30/37 | m | 150 |
| 7 | Ar saistvielām nesaistītas minerālmateriālu maisījuma esoša pamata nesošās virskārtas 0/45 (N-II klase) remonts ietvei | m2 | 230 |
| 8 | Karstā asfalta virskārtas ACsurf 8 būvniecība, h= 4 cm biezumā | m2 | 230 |
| 9 | Karstā asfalta virskārtas ACsurf 11 būvniecība, h= 4 cm biezumā | m2 | 12 |

1. **Darbu izmaksas**
   1. Darbu izmaksas (līguma ietvaros – līguma cena) ir ietvertas visas ar būvdarbu veikšanai izmantojamo būvizstrādājumu, cilvēkresursu, transporta, tehnikas, instrumentu, apdrošināšanas, elektroenerģijas, degvielas, būvgružu aizvākšanas un utilizācijas, būvlaukuma uzturēšanas, ar būvdarbu organizēšanu, izpildi, pabeigšanu un nodošanu saistītie izdevumi, kā arī nodevu un nodokļu (izņemot PVN) izmaksas un izmaksas, kas nav tieši iekļautas līgumā un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no būvniecības ieceres, objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai kvalitatīvi veiktu būvdarbus un nodrošinātu būvdarbu garantiju.
   2. Aprēķinot Darbu izmaksas, jāņem vērā Darbu apjomi.
   3. Samaksa tiek veikta par faktiski veiktajiem Darbiem.
   4. Piedāvājumam jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”
2. **Izmantojamie būvizstrādājumi:**
   1. Būvkomersants Darbu izpildē jāizmanto tie būvizstrādājumi, kurus tas ir norādījis savā piedāvājumā iepirkuma ietvaros. Iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju var piedāvāt ekvivalentus.
   2. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, Būvkomersantam jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.
   3. Visām būvizstrādājumiem/materiāliem, kas tiks pielietoti darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
3. **Īpašie noteikumi:**
   1. Pirms uzsākt Darbu izpildi, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas akts”.
   2. Nododot Būvdarbu posmu pēc pabeigtiem darbiem, izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akts”.
   3. Demontāžas, kā arī citu būvdarbu rezultātā atgūtais materiāls, kā arī atkritumi, būvuzņēmējam/izpildītājam utilizē normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Nepieciešamības gadījumā pēc DVPI “KSP” pieprasījuma nodot pašvaldībai demontēto pašvaldības īpašumu.
   4. Satiksmes organizācijas shēmas izstrādāt un iesniegt uz saskaņošanu Pasūtītājam vismaz 7 (septiņu) kalendāro dienu pirms Būvdarbu uzsākšanas.
   5. Būvdarbu laikā nodrošināt gājēju drošību.
   6. Pirms Būvdarbu uzsākšanas PASŪTĪTĀJS nodod IZPILDĪTĀJAM informāciju par plānotiem darbiem telefoniskā veidā (izmantojot īsziņas vai tiešsaistes tīkla lietotnes viedtālruņiem) un elektroniskā veidā (izmantojot e-pastu).
   7. Pirms darbu uzsākšanas pēc nepieciešamības saņemt visas nepieciešanas iestāžu un/vai instanču atļaujas vai saskaņojumus.
   8. Pirms Darbu uzsākšanas pašvaldības teritorijā saņemt rakstisko DVPI “Komunālās saimniecības pārvalde” rakšanas darbu saskaņojumu.
   9. Būvdarbus uzsāk pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
   10. Atbilstoši ielu uzturēšanas klasei Izpildītājs veic objektā esošās ielas posma un apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus līdz brīdim, kamēr objekts ar Būvdarbu pabeigšanas aktu ir nodots Pasūtītājam.
   11. Ja Izpildītājs neveic objektā esošās ielas posma un apvedceļu ikdienas uzturēšanu, kas rada bīstamību ceļu satiksmei, tad Pasūtītājs šo darbu drīkst uzdot citam izpildītājam, paziņojot par šo Izpildītājas 5 (piecas) dienas iepriekš. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam.
4. **Darbu izpildes termiņš:** 1 mēnesis no līguma parakstīšanas dienas
5. **Garantijas laiks: 5** (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

**9.pielikums**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

*(veidne)*

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*pretendenta nosaukums*), reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*pretendenta reģistrācijas Nr.*) piedāvā veikt nereglamentētajā iepirkumā “**Gājēju ietves asfalta seguma atjaunošanas darbi Stadiona ielas 3 un 3A rajonā, Daugavpilī**”, identifikācijas Nr.DVPI KSP 2023/47 N, tehniskajā specifikācijā norādītos būvdarbus, iesniedzot sekojošu tehnisko piedāvājumu.

1. **Darbu organizācijas apraksts**

Pretendents norāda tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu detalizētu darbu organizāciju, detalizētu darbu izpildes procesu, darbu izpildes metodes un tehnoloģijas, aprakstu noformējot brīvā formā.

1. **Būvniecības atkritumu apsaimniekošanas apraksts**

Pretendents norāda tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, aprakstu noformējot brīvā formā.

1. **Organizatoriskā struktūrshēma**

Pretendents norāda tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu izpildē iesaistāmos pretendenta cilvēkresursus, būvkomersantus, būtiskākos piegādātājus (rūpnīcas, būvizstrādājumu piegādātāji, karjeri u.c.), apakšuzņēmējus, kvalitātes kontroles laboratorijas un to atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdus, uzvārdus, struktūrshēmu noformējot brīvā formā.

1. **Galveno būvizstrādājumu saraksts[[1]](#footnote-1)**

Pretendents norāda informāciju par galvenajiem būvizstrādājumiem, kuri nepieciešami tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot būvizstrādājuma piegādātāju vai ražotāju un būvizstrādājuma izcelsmes vietu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Būvizstrādājuma nosaukums** | **Ražotājs, izcelsmes valsts** | **Izcelsmes (ražošanas) vieta** |
| *Obligāti norādāmie būvizstrādājumi[[2]](#footnote-2), t.sk. pretendenta piedāvātie ekvivalenti (līdzvērtīgi) būvizstrādājumi iepirkuma priekšmeta 1.daļā* | | | |
| 1. | Nesaistītas minerālmateriāla maisījums 0/45 (N-II klase) |  |  |
| 2. | Karstais asfalts ACsurf 8 |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| *Pārējie būvizstrādājumi, ja nepieciešams, saskaņā ar zemsvītras atsauci Nr.9* | | | |
| … |  |  |  |

**Sastādīja:**

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde”

Jurista palīgs \_\_\_\_\_\_personiskais paraksts\_\_\_\_\_\_ I.Juhno

1. Galvenais būvizstrādājums – ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija, kura pretendenta skatījumā, ņemot vērā tā apjomu un vērtību naudas izteiksmē, būtu uzskatāms par būtisku, lai to norādītu iepriekš minētajā sarakstā. [↑](#footnote-ref-1)
2. Obligāti norādāmie būvizstrādājumi – pasūtītāja noteiktie obligāti norādāmie būvizstrādājums un citi būvizstrādājumi, kurus pretendents plāno piedāvāt kā ekvivalentus (līdzvērtīgus). [↑](#footnote-ref-2)