Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000,00 bez PVN (*ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 8.panta ceturtajā daļā, 9.panta pirmajā daļā un 11.panta sestajā daļā noteikto*).

 Ir piemērojama ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. 2023.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.98e apstiprināto Daugavpils valstspilsētas pašvaldības noteikumu par iepirkumu organizēšanu 58.punkta iepirkumu veikšanas kārtība.

**SASKAŅOTS:**

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

„Daugavpils pilsētas pašvaldības policija”

 priekšnieks

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_A.Linkevičs

# Daugavpilī, 2024.gada 07.februārī

**ZIŅOJUMS**

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija”

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

# **“Videonovērošanas sistēmas apkalpošana Daugavpils pilsētā 2024.gadā”**

**Identifikācijas numurs – DPPP2024/2-N**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils pilsētas pašvaldības policija” |
| Adrese | Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | **90002067001** |
| Kontaktpersona  | Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Videonovērošanas nodaļas priekšniece Irina Stašāne, tālrunis: 654 23123, e-pasts: police@daugavpils.lv |
| **Faksa nr.** | 654 21500 |
| **Darba laiks** | PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena | No 08.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00 |

1. **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums:** 07.02.2024.
2. **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** videonovērošanas sistēmas apkalpošana Daugavpils pilsētā 2024.gadā
3. **Līguma izpildes termiņš: no 01.03.2024. līdz 28.02.2025.**
4. **Veicamā darba apraksts:** 1.pielikumā (tehniskā specifikācija).
5. **Paredzamā kopējā līgumcena: 9443,00 euro bez PVN**;
6. **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

7.1. Par Pretendentu var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi tirgū sniedz nolikuma prasībām atbilstošu pakalpojumu un, kura ir iesniegusi piedāvājumu uzaicinājuma noteiktajā apjomā un kārtībā.

7.2. Pretendentam jābūt reģistrētam:

7.2.1. atbilstoši Latvijas Republikas vai ārvalstu normatīvo aktu prasībām;

7.2.2. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai pretendents tiek likvidēts.

7.3. Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

7.3.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.3.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150,00 euro.

7.3.3. kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

7.3.4. kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma 8.punktā pieprasītos dokumentus;

7.3.5. pretendenta piedāvātā kopēja līgumcena pārsniedz paredzamo līmeni.

1. Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

8.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības slēgt zemsliekšņa iepirkuma līgumu. Iesniedzot uzaicinājuma 8.2.punktā pieprasītos dokumentus, Pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama zemsliekšņa iepirkuma līguma izpildei.

8.2. Lai apliecinātu atbilstību Pretendentu atlases kritērijiem, Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

8.2.1. Pieteikumu atbilstoši ziņojuma 2.pielikumā noteiktajam saturam;

8.2.2. Dokumentu, kas apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls/apliecināta kopija);

8.2.3. Dokumentu (apliecinātu kopiju), kas apliecina ārvalstīs reģistrēta Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), ja reģistrāciju paredz attiecīgās valsts normatīvie akti. Latvijā reģistrēta Pretendenta reģistrācijas faktu pārbaudīs Pasūtītājs pats;

8.2.4. Finanšu piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši uzaicinājuma 3.pielikumā norādītajai formai un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Finanšu piedāvājumā cena jānorāda *euro* ar PVN.

 8.4. Visām Pretendenta izmaksām, kas saistītas ar zemsliekšņa iepirkuma līguma izpildi, t.sk. nodokļiem un nodevām, izņemot PVN, jābūt iekļautām piedāvātajā cenā. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas piedāvātajā cenā, noslēdzot iepirkuma līgumu, netiks ņemtas vērā. Līguma darbības laikā pretendents nedrīkst paaugstināt piedāvājumā norādītas cenas (tarifus).

1. **Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.**
2. **Pretendents iesniedz piedāvājumu** atbilstoši 2. un 3.pielikumam un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.
3. **Piedāvājums iesniedzams līdz**  **2024.gada 16.februārim, plkst.11.00** personiski pēc adreses Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, iesniedzot Dežurdaļā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisku parakstu uz e-pastu: police@daugavpils.lv.

 Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

* 1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
	2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums **–“Videonovērošanas sistēmas apkalpošana Daugavpils pilsētā 2024.gadā**”.
	3. Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.
	4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
	5. Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.
1. **Citi nosacījumi:** Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.
2. **Paziņojums par rezultātiem:** lēmums tiks ievietots Daugavpils valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē <https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi/normativajos-aktos-nereglamentetie-iepirkumi> 3(trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Pielikumā:

 1) Tehniskā specifikācija;

 2) Pieteikums ;

 3) Finanšu piedāvājuma forma.

Komisijas priekšsēdētājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas

Priekšnieka vietnieks \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ D.Perkuns

Komisijas locekļi:

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas

Vecākais inspektors \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V.Pučko

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas

Vecākais inspektors \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ D.Iškulovs

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas

Vecākā inspektore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ L.Baidaka

**1.pielikums**

ziņojumam “Videonovērošanas sistēmas apkalpošana Daugavpils pilsētā 2024.gadā”

**Identifikācijas Nr.DPPP2024/2-N**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Videonovērošanas sistēmas apkalpošana Daugavpils pilsētā 2024.gadā”**

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms

* 1. Iepirkuma priekšmets ir videonovērošanas sistēmas apkalpošana Daugavpils pilsētā(turpmāk – Pasūtītājs) noteiktajos objektos, Daugavpilī, atbilstoši šī dokumenta 2. punktā noteiktajām prasībām.
	2. Pasūtītāja rīcībā ir 173 (viens simts septiņdesmit trīs) dažādu veidu IP kameras, 15 (piecpadsmit) video serveri, 15 (piecpadsmit) datori-serveri, kā arī cits aprīkojums, kurš ir aprakstīts zemāk tabulā un atrodas 69 mezglos, Daugavpils valstspilsētas teritorijā.
	3. Sakarā ar ierobežotas pieejamības informāciju ar videonovērošanas mezglu adresēm iespējams iepazīties uz vietas, piesakoties pie Nolikuma 2.2.punktā norādītās kontaktpersonas tehniskās specifikācijas jautājumos.
	4. Pasūtītājs izmanto sekojošo programmatūru: Luxriot, SmartPSS, iVMS Client, Macroscop, DSS, C-Werk.

**Apkalpojamo iekartu saraksts:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprīkojums, iekārtu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Serveri** |  |  |
| Video serveris DH-NVR3816 | gab. | 8 |
| · H.264/MPEG4 dual-codec |
| · 16ch@D1/8ch@720P/4ch@1080P realtime recording |
| · HDMI,VGA& BNC output up to 1080P |
| · 8 SATA, 1 eSATA, 3 USB  |
| Video serveris DH-NVR616DR-128-4K  | gab. | 1 |
| Video serveris DH-NVR616-64-4KS2  | gab. | 2 |
| Video serveris DAHUA EVS5048SR – 48HDD | gab. | 1 |
| Video serveris DAHUA DSS7016DR  | gab. | 1 |
| PC-X99, Win10, Macroscop ANPR/C-Werk(ANPR), Luxriot | gab. | 15 |
| Video serveris DAHUA DHI-NVR616-64/128-4KS2  | gab. | 1 |
| Video serveris GRUNDIG Gd-RN-AT819128N | gab. | 1 |
| **Dekoderi** |   |   |
| Video decoder DH-NVD0405DH | gab. | 1 |
| Video decoder NVS0904DH | gab. | 3 |
| Video decoder DH-NVS0404DH | gab. | 2 |
| Video decoder NVD0905DH-4I-4K | gab. | 1 |
| **Tīkla tastatūras** |  |  |
| Network keyboard DAHUADH-NKB-1000 | gab. | 5 |
| Network keyboard Grundig GD-KB-AP1120P | gab. | 1 |
| Network keyboard Grundig GD-KB-AT2430P | gab. | 1 |
| **Videonovērošanas mezgli\* Atrašanās vieta: Visā pilsētas teritorijā**  |  |  |
| Komutators 8 porti, 10/100/1000BaseT, PoE, (Maršrutētājs 10/100 BaseT; Patch panelis CAT.5e12xRJ45) | gab. | 69 |
| Metāla sadales skapis IP66 |
| Apsardzes signalizācija: Signalizācijas panelis ar barošanas bloku SP4000; Internet modulis TRIKDIS E7; kustības detektors; dūmu un temperatūras detertors; durvju magnetiskais kontakts |
| Nepārtrauktās barošanas bloks 500VA |
| Automātslēdzis |
| Pārspriegumaaizsrdzība C klase |
| Barošanas bloks 12V |
| Barošanas bloks 24 V  |
| Barošanas bloks 48 V  |
| Kameras ielas apvalks, tehnopolimērs (speciāla plastmasa), nedegošs, atveras uz sāniem, IP-66, ar kabeļa izvadu caur kronšteinu |
| Automātslēdzis, Pārspriegumaaizsrdzība C klase |
| Izolācijas Transformators 400/230V 400VA  |
| *Sakarā ar ierobežotas pieejamības informāciju ar videonovērošanas mezglu adresēm iespējams iepazīties uz vietas, piesakoties pie Nolikuma 2.2.punktā norādītās kontaktpersonas tehniskās specifikācijas jautājumos.* |
| ***\*2024.gadā paredzēta videonovērošanas mezglu skaita palielināšana (3)*** |
| **Videokameras *(videokameru nomaiņas rezultātā var tikt mainīti videokameru modeļi)***  |
| **Stacionāras videokameras**  |   |   |
| (Modeļi: IP videokamera IPC-HF3300 3Mp CMOS FullHDObjektivs 5,0-50,0 mm M13VG550; IPC-HFW8231E-Z; IPC-HFW2300R-VF; IPC-HFW8331E-Z; DH-IPC-HFW8231EP-Z ; IPC-HF8281E, ITC302-GVRB5B-IR; DH-ITC206-GVRB4B-IR); Dahua DH-IPC-PFW8800-A180, DH-IPC-HFW5300CP, DHI-ITC352-RU2D-(IR)L, DS-2CD2T46G1-4I; IPC-HFW5541T-ASE; Grundig GD-CI-BC4637T; AXIS P1468-LE; BCS-P-TIP54VSR5-Ai2-G; | gab | 91 |
| **PTZ videokameras**  |   |   |
| (Modeļi: DH-SD65F230F-HNI; DH-SD65230-HNI; SD6583A-HN; DH-SD50230T-HN, DH-SD65F233XA-HNR, DH-SD59225U-HNI, DH-SDSA432XA-HNR; DH-SD50225U-HNI; DH-SD50225U-HNI; Grundig GD-CI-AP4747P; Honeywell HC60WZ2E30; AXIS P5676-LE; BCS-P-SIP2425SR10-Ai2; | gab | 80 |
| **Panorāmas videokamera** |  |  |
| AXIS P3727-PLE Panoramic Camera; Grundig GD-CI-AT20527Q; | gab | 2 |

2.Pretendenta veicamie darbi videonovērošanas sistēmu apkalpošanas periodā un to prasības NEPAREDZAMAJIEM DARBIEM –izpildes biežums pēc pieprasījuma.

2.1 Videonovērošanas sistēmas neparedzamo tehniskās apkopes darbu saraksts un apraksts

|  |
| --- |
| **Videonovērošanas sistēmas neparedzamie (**Ārpuskārtas) **tehniskās apkopes darbi visā līguma darbības laikā. Darbu izpildes periodiskums - pēc pieprasījuma\*\*** |
| **Darba nosaukums** | **Pretendents apliecinājms, ka pakalpojumu nodrošinās** |
| **2.1.1 Videonovērošanas sistēmu tehniskās apkopes darbi: Mezglu stāvoklis, Videokameru un citu iekārtu stāvoklis**  |   |
|  Iekārtu bojājumu novēršana |   |
|  Sistēmas vispārējās darbspējas pārbaude un atjaunošana (pēc nepieciešamības); |
|  videokameru aizsargapvalku, redzes stikla tīrīšana, videokameru objektīvu regulēšana; Objektīva fokusa attāluma ieregulēšana (pēc nepieciešamības); |
|  videokameru pozīciju regulēšana (pēc nepieciešamības); |
|  kabeļu pieslēguma un savienojumu pārbaude;  |
| bojāto savienojuma kontaktu nomaiņa; |
| sistēmas iekārtu regulēšana un konfigurēšana (pēc nepieciešamības); |
| Mezglu iekārtu nomaiņa (komutatori, transformatori, barošanas bloki, utt.);  |
| Infrasarkanā prožektora pozīcijas ieregulēšana; |
| Bojāto sistēmas elementu noteikšana (pēc nepieciešamības); |
| Bojāto iekārtu (Avāriju, ceļu satiksmes negadījuma rezultātā) tūlītēja demontēšana, defektācijas aktu sagatavošana.  |
|  UPS akumulatora nomaiņa (mezglos);  |
| Mezglu apsardzes sistēmas vispārējās darbspējas pārbaude un atjaunošana; |
|  Grozāmās videonovērošanas kameras barošanas bloka nomaiņa (AC Barošanas bloks 24 volti 3 amperi (AC adapteris));  |
| Stacionārās videonovērošanas kameras barošanas bloka nomaiņa (DC Barošanasbloks 12 volti 5 amperi (AC/DC adapteris));  |
| Vadības klaviatūras NKB regulēšana un konfigurēšana, sīkais remonts (tikai darbs); jaunākās programmas versijas instalēšana, ja nepieciešams pārprogrammēšana |
| IP Dekodera, regulēšana un konfigurēšana, sīkais remonts (tikai darbs); |
|  Tīkla kabeļa nomaiņa/uzstādīšana;  |
| HDMI kabeļa nomaiņa/uzstādīšana;  |
| Atzinuma par sistēmas tehnisko stāvokli sagatavošana, norādot remontam nepieciešamās izmaksas; |
|  Videokameru darbības pārbaude,sīkais remonts |
| Videokameru demontāža un uzstādīšana; |
|  Iekārtu tīrīšana no putekļiem (DVR, NVR, Monitors, dators, nepārtrauktās barošanas bloks). |
| Sīkais remonts (DVR, NVR, Monitors, dators, nepārtrauktās barošanas bloks). |
| **2.1.2 Videoinformācijas ieraksta iekārtām (Video serverim, Network video dekoderim) :** |  |
|  Avāriju rezultātā, t.sk. īslaicīgā sprieguma izslēgšanas rezultātā iekārtu bojājumu novēršana |   |
| videoinformācijas ieraksta iekārtas barošanas bloka nomaiņa; |
| videoinformācijas ieraksta iekārtas cietā diska nomaiņa vai papildus uzstādīšana; |
| videoinformācijas ieraksta iekārtas programmatūras atjaunošana;  |
| videoinformācijas ieraksta iekārtas programmnodrošinājumu iestatījumu pārbaude un ieregulēšana; |
| Iekārtu bojājumu novēršana |
| videoinformācijas ieraksta iekārtas programmatūras modernizācija; |
| 2.1.3. Numuru nolasīšanas sistēmas tehniskās apkopes darbi: |   |
| Iekārtu bojājumu novēršana |   |
| datu bāzes darbības pārbaude, noregulēšana, testēšana; |
| videokameru aizsargapvalku, redzes stikla tīrīšana; |
| videokameru objektīvu regulēšana (pēc nepieciešamības);  |
| videokameru pozīciju regulēšana (pēc nepieciešamības);  |
| kabeļu pieslēguma un savienojumu pārbaude;  |
| bojāto savienojuma kontaktu nomaiņa;  |
| sistēmas iekārtu regulēšana un konfigurēšana (pēc nepieciešamības);  |
| bojāto sistēmas elementu noteikšana;  |
| atzinuma par sistēmas tehnisko stāvokli sagatavošana, norādot remontam nepieciešamās izmaksas; |
| Macroscop, DSS, C-Werk, Luxriot serveru noskaņošana, konfigurācija un apkalpošana; |
| **2.1.4. Programnodrošinājums** |   |
| Smart Pss, Macroscop, DSS, C-Werk, Luxriot Evo iestatījumu pārbaude un ieregulēšana, jaunāku versiju uzstādīšanas un konfigurēšana |   |
| Tīkla maršrutētāju programnodrošinājuma iestatījumu pārbaude un ieregulēšana, jaunāku versiju uzstādīšana un konfigurēšana |
| **2.1.5 Konsultācijas** |   |
| Konsultācijas par sistēmas darbību un tās iespējām |   |
| Macroscop, DSS, Smart Pss, C-Werk, Mobotix, Luxriot Evo sistēmas konfigurēšana |
| **2.1.6. Citi darbi** |   |
| Citi neparedzēti darbi  |   |
| 2.2. Pretendentam jānodrošina visu neparedzamo darbu izpilde nepieciešamajā apjomā, kas var rasties videonovērošanas sistēmas apkalpošanas laikā, neatkarīgi no to rašanās biežuma, lai nodrošinātu videonovērošanas sistēmas nepārtrauktu darbību visā līguma izpildes laikā. Pretendenta piedāvātajā cenā jāietilpst darbaspēka izmaksām, transporta, pacēlāja un citu iekārtu izmantošanas izmaksām, kas saistītas ar kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu. Ņemot vērā, ka neparedzamos darbus nav iespējams iepriekš objektīvi paredzēt, Pasūtītājs informē, ka vidēji pēdējo divu gadu laikā bija aptuveni 110 izsaukumi viena gada laikā un tas sastādīja aptuveni 200 darba stundas gada laikā. Pretendentam ir iespēja pirms piedāvājuma iesniegšanas iepazīties ar sniedzamā pakalpojuma specifiku un biežumu, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, piesakoties pie Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas Videonovērošanas nodaļas priekšnieces Irinas Stašānes 27896324.2.3 Pēc pieprasījuma veicamos darbus pretendents apņemas izpildīt 4 stundu laikā - darba dienās; 6 stundu laikā - pārējās dienās, no brīža, kad ir saņemts rakstisks pieprasījums.2.4 Pretendentam jānodrošina Palīdzības dienests, kurš pieejams darba dienās un sestdienās laikā no plkst. 8:00 – 17:00 visā apkalpošanas perioda laikā;2.5 Palīdzības dienestam jādrošina bojājumu pieteikumu pieņemšanu pa tālruni vai e-pastu, izpildes koordinēšanu un uzraudzību, Pasūtītāja informēšanu par pieteikumu izpildes gaitu, pretendentam jānodrošina apstiprinoša ziņojuma nosūtīšana uz Pasūtītāja norādīto e-pastu par bojājuma pieteikuma saņemšanu, kurā norādīts bojājuma pieteikuma saņemšanas datums un laiks.2.6 Pasūtītāja speciālistu konsultēšanu darbu ietvaros pretendents veic bez papildu maksas.2.7 Nodrošinot neparedzamo darbu izpildi, ja ir nepieciešama aprīkojuma nomaiņa, šī aprīkojuma esamību nodrošina Pasūtītājs.2.8 Pēc videonovērošanas sistēmu apkalpošanas darbu veikšanas (nereglamentētie darbi) Pretendents sniedz atskaiti Darbu izpildes aktā.2.9 Videonovērošanas sistēmas neparedzamie tehniskās apkopes darbi neietekmē paredzamo darbu izpildes grafiku un biežumu.2.10 Pretendentam ir jānorāda cena par vienu neparedzamo darbu stundu, ārkārtas (neparedzamo) izsaukumu gadījumā.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Skaits** | **Cena, EUR bez PVN** | **PVN, EUR** | **Cena, EUR ar PVN** |
| 1. | Ārpuskārtas izsaukums | stundas likme | 1 |  |   |   |

 |

 Specifikāciju sagatavoja

 Videonovērošanas nodaļas priekšniece I.Stašāne

**2.pielikums**

ziņojumam “Videonovērošanas sistēmas apkalpošana

Daugavpils pilsētā 2024.gadā”

**identifikācijas Nr.DPPP2024/2- N**

**PIETEIKUMS DALĪBAI cenu aptaujā**

“Videonovērošanas sistēmas apkalpošana Daugavpils pilsētā 2024.gadā”

Identifikācijas Nr.DPPP2024/2-N

**Pretendents:**

|  |  |
| --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| reģ.Nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| telefona/faksa numurs:e-pasts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Bankas rekvizīti:** |  |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| kods: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| konts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

* piesakās piedalīties cenu aptaujā “Videonovērošanas sistēmas apkalpošana Daugavpils pilsētā 2024.gadā”, identifikācijas Nr.DPPP 2024/2- N;
* apņemas sniegt pakalpojumus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt cenu aptaujas ziņojumā izvirzītajām prasībām un garantē pakalpojuma izpildi, ziņojuma prasības ir skaidras un saprotamas;
* apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;
* garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas.

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**3.pielikums**

ziņojumam „Videonovērošanas sistēmas apkalpošana

Daugavpils pilsētā 2024.gadā ”

**Identifikācijas Nr.DPPP2024/2-N**

**Finanšu-tehniskais PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils valstspilētas pašvaldības iestāde “Daugavpils pilsētas pašvaldības policija”, Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents  |  |
| Reģistrācijas Nr., Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam šādus tehniskajā specifikācijā „Videonovērošanas sistēmas apkalpošana Daugavpils pilsētā 2024.gadā” norādītos pakalpojumus par šādu cenu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Skaits** | **Cena, EUR bez PVN** | **PVN, EUR** | **Cena, EUR ar PVN** |
| 1. | Ārpuskārtas izsaukums | stundas likme | 1 |  |   |   |

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkāvienu gadu no datuma, kas ir noteikts kā aptaujas procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.

Ar šo mēs apstiprinām, ka Piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts  |  |
| Datums |  |