# 

# APSTIPRINĀTS

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

izpilddirektore

*/paraksts/* S.Šņepste

# Daugavpilī, 2024.gada 6.septembrī

# **Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:**

**“****Žoga, vārtu un vārtiņu montāža Arhitektu ielā 10, Komunālā ielā 2, Daugavpilī”**

**ID Nr. DPCP 2024/73**

1. **Uzaicinājuma pamats:** ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. 2023.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.98e apstiprināto Daugavpils valstspilsētas pašvaldības noteikumu par iepirkumu organizēšanu 57.punkts.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils valstspilsētas pašvaldība |
| Adrese | **Kr.Valdemāra ielā 1,** Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | **90000077325** |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Dmitrijs Grigorjevs, t.65404302, [dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv](mailto:dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv) |

## **Iepirkuma priekšmets:** Žoga, vārtu un vārtiņu montāža Arhitektu ielā 10, Komunālā ielā 2, Daugavpilī.

1. **Paredzamā līgumcena:**  -
2. **Darbu izpildes termiņš:** 50 kalendāras dienas no līguma parakstīšanas dienas (darbu uzsākšanas termiņš – 5 dienas no līguma parakstīšanas dienas);

## **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

* pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;
* pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;
* pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes.
* Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā zemsliekšņa iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);
* pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:**

7.1. **aizpildīts** **pieteikums dalībai iepirkuma procedūra** (2.pielikums);

7.2. **aizpildīts** **finanšu piedāvājums** (3.pielikums);

7.3. **pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja** **spēkā esošs profesionālās kvalifikācijas apliecinošs sertifikāts** ēku būvdarbu vadīšanā (kopija);

7.4. **atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums** (4.pielikums);

7.5. **lokālā tāme**, kas sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” – pielikums Nr.5. (MK noteikumus skatīt – <https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba>). Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus.

## **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.

1. Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz piecu darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam.
2. **Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji**: gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts, ka Pretendents nav tiesīgs veikt Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītos darbus vai Finanšu piedāvājums (3.pielikums) ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.
3. **Līgums ar zemsliekšņa iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts, kad tiks piešķirti finanšu līdzekļi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetā.**
4. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) un elektroniski nosūtīta katram Pretendentam.
5. **Piedāvājums iesniedzams: līdz 2024.gada 13.septembrim plkst.11:00** Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē, **K.Valdemāra ielā 1**,1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: [elina.kavsevica@daugavpils.lv](mailto:elina.kavsevica@daugavpils.lv). Uz aploksnes obligāti jānorāda: Piedāvājums iepirkumam “Žoga, vārtu un vārtiņu montāža Arhitektu ielā 10, Komunālā ielā 2, Daugavpilī”, ID Nr. DPCP 2024/73.
6. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

**1.pielikums**

**TEHNISKĀ SPACIFIKĀCIJA**

**“Žoga, vārtu un vārtiņu montāža Arhitektu ielā 10, Komunālā ielā 2, Daugavpilī”**

1. **Uzdevums:**

Veikt žoga un vārtiņu montāžu atbilstoši pielikumā pievienotajām shēmām Arhitektu ielā 10, Komunālā ielā 2, Daugavpilī.

1. **Darba apjomi:**
   1. 1.daļa Arhitektu iela 10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Žogs Arhitektu ielā 10** |  |  |
| 1 | Metāla 2D paneļu žoga cinkots uzstādīšana atbilstoši ražotāja specifikācijām, stieples diametrs 5mm, žoga augstums min. 4090 mm, maks. 4130 mm, zaļā krāsa RAL6005, stabiņu min. augstums 4800mm, stabiņu min. profils 80mmx50mmx3 mm vai 80mmx60mmx2.5mm, acs izmērs 50x200 mm, stieples diametrs min. 5mm, ar vāciņiem un stiprinājumiem, pilnā komplektācijā ar stabiem, uzstādīšana, t.sk. betonēšana. | m | 94.5 |
| 2 | Divviru metāla vārtu ar slēdzeni montāža atbilstoši ražotāja specifikācijām, cinkoti, 5 mm segmenta pildījums, min. platums 4000 mm, min. augstums 2000 mm, zaļā krāsa RAL6005, rāmis no min. 40x40x2mm kvadrātveida caurules, pilnā komplektācijā ar stabiem, uzstādīšana, t.sk. betonēšana. | gb. | 1 |
| 3 | Vārtiņi ar slēdzeni montāža esošajā žogā atbilstoši ražotāja specifikācijām, cinkoti, 5 mm segmenta pildījums, min.izmērs (platums x augstums) 1000 mm x 2000 mm, zaļā krāsa RAL6005 pilnā komplektācijā ar stabiem, uzstādīšana, t.sk. betonēšana un esošā žoga paneļa izgriešana (pēc vārtiņu izmēra), piestiprināšana pie vārtiņiem. Uzstādīšanas vietu esošajā paneļu žogā norāda pasūtītājs. | gb. | 3 |
| 4 | Būvlaukuma sakārtošana, seguma atjaunošana, apzaļumošanas (labiekārtošanas) darbi (t.sk. melnzeme, sēklas). | kpl. | 1 |

* 1. 2.daļa Komunālā iela 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Žogs Komunālā ielā 2** |  |  |
| 1 | Metāla 3D paneļu žoga cinkots uzstādīšana atbilstoši ražotāja specifikācijām, stieples diametrs 5mm, žoga augstums min. 1500 mm, zaļā krāsa RAL6005, stabiņu min. augstums 2000, stabiņu min. profils ø38 mm x 1.2 mm, ar vāciņiem un stiprinājumiem, , t.sk. betonēšana. | m | 22.7 |
| 2 | Vārtiņi ar slēdzeni min. izmērs (platums x augstums) **1000 mm x 1500 mm**, 5 mm segmenta pildījums, zaļā krāsa RAL6005 pilnā komplektācijā ar stabiem, cinkoti, uzstādīšana atbilstoši ražotāja specifikācijām, t.sk. betonēšana. | gb. | 1 |
| 3 | Vārtiņi ar slēdzeni, 5 mm segmenta pildījums, min.izmērs **1000 mm x 2000** mm, 5 mm segmenta pildījums, zaļā krāsa RAL6005 pilnā komplektācijā ar stabiem, uzstādīšana atbilstoši ražotāja specifikācijām, t.sk. betonēšana un esošā žoga paneļa izgriešana (pēc vārtiņu izmēra), piestiprināšana pie vārtiņiem. Uzstādīšanas vietu esošajā paneļu žogā norāda pasūtītājs. | gb. | 1 |
| 4 | Vārtiņi ar slēdzeni, 5 mm segmenta pildījums, min.izmērs **1000 mm x 1500** mm, zaļā krāsa RAL6005 pilnā komplektācijā ar stabiem, uzstādīšana atbilstoši ražotāja specifikācijām, t.sk. betonēšana un esošā žoga paneļa izgriešana (pēc vārtiņu izmēra), piestiprināšana pie vārtiņiem. Uzstādīšanas vietu esošajā paneļu žogā norāda pasūtītājs. | gb. | 2 |
| 5 | Būvlaukuma sakārtošana, seguma atjaunošana, apzaļumošanas (labiekārtošanas) darbi (t.sk. melnzeme, sēklas). | kpl. | 1 |

1. **Īpašie noteikumi:**
   1. Vēlama objekta apskate pirms piedāvājuma iesniegšanas.
   2. **Žogu, vārtiņu un vārtu veidu jāsaskaņo atbilstoši esošajam žoga veidam. Pirms žoga, vārtiņu un vārtu montāžas visus parametrus jāsaskaņo ar pasūtītāju.**
   3. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām.
   4. Darbus veikt atbilstoši akceptētai tehniskajai specifikācijai un pielikumā pievienotajai shēmai. Pirms žoga, vārtu un vārtiņu montāžas precizēt to izvietojuma dabā un saskaņot ar Pasūtītāju.
   5. Pirms darbu uzsākšanas precizēt esošo inženiertīklu atrašanās vietas dabā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot inženiertīklu turētāju pārstāvjus, lai novērstu iespējamos esošo inženiertīklu bojājumus.
   6. Visus darbus veikt, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un normatīvus.
   7. Veicot būvdarbus, pielietot materiālus atbilstoši paredzētiem mērķiem. Visiem Izpildītāja izmantotajiem materiāliem ir jāatbilst Latvijas Republikas likumdošanai, nacionāliem standartiem un/ vai Eiropas Savienības standartiem.
   8. Žoga, vārtiņu un vārtu garums, veids un izmēri būvniecības laikā var tikt samazināts / palielināts / izmainīti, kā arī var tikt izmainīts žoga izvietojums, ja tiek piedāvāts ekonomiski izdevīgāks vai funkcionāli pamatots variants, kas pieskaņots esošajam žogam.
   9. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi (kāpnēs, autotornis, sastatnes un citi) , nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi.
   10. Tehniskajā specifikācijā var nebūt paredzēti visi veicamie pasākumi. Ja būvdarbu laikā tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ tiek konstatēts, ka lietderīgi veikt vēl citus pasākumus vai no atsevišķiem pasākumiem atteikties, tad visas nepieciešamās izmaiņas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
   11. Būvuzņēmējam jānodrošina darba zonas sakārtošanu katru dienu. Pēc būvdarbu pabeigšanas teritorija tiek izlīdzināta un sakārtota.
   12. Izpildītāja pienākums ir ievērot darba aizsardzības prasības.
   13. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
   14. Ja darbu veikšanas laikā Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā Pasūtītāja vai trešo personu īpašumam radušies bojājumi, Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina nodarītos materiālos zaudējumus.
   15. Būvdarbu laikā Izpildītājam objektos jānodrošina ēku un sporta laukumu Arhitektu ielā 10 un Komunālā ielā 2, Daugavpilī, lietotāju (darbinieku un apmeklētāju) funkcionālā darbība, jāievēro tīrība un kārtība, jānodrošina brīvu un drošu piekļuvi esošajai ēkai.
   16. Veicot darbus obligāti ievērot Ministru kabineta 26.08.2003. noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”, kā arī citu normatīvo aktu kultūras pieminekļu aizsardzības jomā, prasības.
   17. Būvdarbu izpildē var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja pastāv vismaz viens no Būvdarbu veicēja objektīvi pierādītiem un Pasūtītāja izvērtētiem gadījumiem. Līguma izpildes termiņā netiek ieskaitīts būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums, kad būvdarbu veicējs neveic darbu objektīvu iemeslu dēļ.
2. **Darbu uzsākšanas termiņš:** 5 dienas no līguma parakstīšanas datuma.
3. **Darbu izpildes termiņš:** 50 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas datuma.
4. **Garantijas laiks:** 3 gadi.

Pielikumā:

1. Žoga izvietojuma shēma Arhitektu ielā 10, Daugavpilī;
2. Žoga izvietojuma shēma Komunālā ielā 2, Daugavpilī.

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta


Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs D.Grigorjevs

tālr. 65404302, 28128638

[dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv](mailto:dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv)

Pielikuma 1. Pielikums.

Žoga izvietojuma shēma Arhitektu ielā 10, Daugavpilī



**55.1 m**

**4.0 m**

**28.0 m**

**11.4 m**



Apzīmējumi:

Žogs;

Divviru vārti.

Pielikuma 2. Pielikums.

Žoga izvietojuma shēma Komunālā ielā 2, Daugavpilī

**5.4 m**

**2.5 m**

**9.6 m**

**6.2 m**

Apzīmējumi:

Žogs;

Vārtiņi.

**.**

**2. pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā**

**“Žoga, vārtu un vārtiņu montāža Arhitektu ielā 10 un Komunālā ielā 2, Daugavpilī”,**

**ID Nr. DPCP 2024/73**

**Pretendents:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| reģ. nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| telefona/faksa numurs:  e-pasts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Bankas rekvizīti:** |  |  |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| kods: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| konts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

* piesakās piedalīties iepirkumā ar identifikācijas Nr. DPCP 2024/73;
* apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši tehniskās specifikācijas nosacījumiem;
* garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
* apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;
* apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam un grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**3.** **pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Summa EUR bez PVN**  (cipariem) |
| 1. | **Žoga, vārtu un vārtiņu montāža Arhitektu ielā 10, Komunālā ielā 2, Daugavpilī** |  |
| **21% PVN** | |  |
| **Kopējā līgumcena ar 21% PVN** | |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

**Apliecinām**, ka:

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu izpildei pilnā apjomā.

**Apņemamies** slēgt iepirkuma līgumu par piedāvāto līgumcenu, saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā ietvertajiem nosacījumiem.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds.*

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. pielikums**

**ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS**

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta Nr.:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (*pretendenta nosaukums*) piedāvājums iepirkumā “Žoga, vārtu un vārtiņu montāža Arhitektu ielā 10, Komunālā ielā 2, Daugavpilī”, ID Nr.DPCP 2024/73, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājsstrādāt pie iepirkuma līguma “Žoga, vārtu un vārtiņu montāža Arhitektu ielā 10, Komunālā ielā 2, Daugavpilī”izpildes.

2024.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, atšifrējums)