**Apstiprinu**
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“ Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs

 \_\_\_\_personiskais paraksts\_\_\_\_ A.Pudāns

Daugavpilī, 2017.gada 20.jūnijā

# **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām**

**Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve Smilšu-Ciedru ielu rajonā, Daugavpilī**

 **ID Nr.DPPI KSP 2018/60N**

## **Uzaicinājuma pamatojums:** Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par 10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| **Adrese** | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90009547852 |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Ceļu būvinženieris – Dmitrijs Dubins, tālrunis 65476405, e-pasts dmitrijs.dubins@daugavpils.lv  |
| **Kontaktpersona juridiskajos jautājumos** | Jurists Ārija Pupiņa – tālrunis 65476474, mob.20026963, e-pasts arija.pupina@daugavpils.lv |
| **Faksa Nr.** | 65476318 |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

**3.Paredzamā līgumcena:** līdz EUR 11 830,00,00 bez PVN**.**

**4.Tehniskās specifikācijas:** pielikums nr.2.

**5.Līguma izpildes termiņš:** 2/divu/nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

**6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

 6.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

 1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

 2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*;

 3)nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

**7. Pretendenta iesniedzamie dokumenti:**

* 1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.
	2. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

7.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas

apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas Republikas Uznēmumu reģistra.

7.4.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Būvniecības Informācijas Sistēmas (BIS).

7.4.Pretendentam (personu apvienībai) iepriekšējo piecu gadu laikā (2013. – 2017.gadā ieskaitot 2018.gada periodu) jābūt pieredzei iepirkuma priekšmetā un tehniskajā specifikācijā minēto līdzīgo darbu veikšanā. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona,tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |

 Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

7.5. Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts attiecīgo darbu veikšanai:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti  | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| 1. |  |  |  |  |
| 2.  |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

7.6**.**Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošs dokuments (piestādīt sertifikātu kopijas un CV- sk.pielikumu Nr.4).

 7.7. Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus (apliecības vai diploma kopijas un CV- sk.pielikumu Nr.5).

 7.8. Jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei par Pasūtītājam un trešajām personām nodarīto zaudējumu 10 % apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt pretendenta civiltiesisko atbildību no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes termiņu.

7.9.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

 7.10. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai. Papildus pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot LBN 501 – 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, PVN likuma 142. panta noteiktajam; Tehnisko specifikāciju, iekļaujot tajā visas saistītās izmaksas.

8.**Piedāvājums jāievieto** slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

8.1. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

8.1.1. Pretendenta nosaukums un adrese;

8.1.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese, Uzaicinājuma identifikācijas numurs ID Nr.DPPI KSP 2018/60N.

 8.1.3.norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

**9.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji** – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

10.Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).

11.Piedāvājums iesniedzams **līdz 2018.gada 25.jūnijam** plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 2.stāvā, 223.kab.(juristei).

12.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

Pielikums Nr.4 CV

Pielikums –Lietus ūdens kanalizācijas izbūves plāns

**Pielikums nr.1**

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

 **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,**

 **Saules iela 5A, Daugavpils**

**Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve Smilšu –Ciedru ielu rajonā, Daugavpilī**

 **ID Nr.DPPI KSP 2018/60N**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1.piesakās piedalīties aptaujā;

2.apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;

3.apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4.apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

**Pielikums nr.2**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve Smilšu – Ciedru ielu rajonā, Daugavpilī**

**1. Uzdevums:** veikt lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi un pieslēgšanu esošajām tīklam Smilšu un Ciedru ielu rajonā, Daugavpilī, saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju.

**2. Darba apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p. k.** | **Vienības apraksts** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | ***SAGATAVOŠANAS DARBI*** |  |  |
| 1.1. | Mobilizācija un būvlaukuma iekārtošana (t.s. demobilizācija) | kpl | 1 |
| 1.2. | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (t.sk. pārvietojamo ceļa zīmju uzstādīšana, shēmu saskaņošana, ceļa zīmju noņemšana) | kpl | 1 |
| 1.3. | Esošā asfaltbetona seguma demontāža aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 100.00 |
| 1.4. | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana Hvid-5cm aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 10.00 |
| 2 | ***SEGUMU ATJAUNOŠANA*** |  |  |
| 2.1. | Asfalta seguma atjaunošana ceļa zonā Ciedru ielā (saskaņā ar rasējumu K2-4) - karstais asfalts AC22 base h=6 cm; - karstais asfalts AC11 surf h=4 cm - minerālmateriālu maisījums 0/56, h=15 cm; - minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10 cm; - rupja smilts ar filtrācijas koeficientu >1m/dnn, h=30 cm;  | m2 | 60.00 |
| 2.2. | Asfalta seguma atjaunošana ceļa zonā Smilšu ielā iesk. ceļa horizontālais apzīmējums (saskaņā ar rasējumu K2-4) - karstais asfalts AC22 base h=6 cm; - karstais asfalts AC16 bin h=4 cm;- karstais asfalts SMA11 h=4 cm; - minerālmateriālu maisījums 0/56, h=15 cm; - minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10 cm; - rupja smilts ar filtrācijas koeficientu >1m/dnn, h=30 cm;  | m2 | 90.00 |
| 2.3. | Grants seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu K2-4) | m2 | 20.00 |
| 3 | ***LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA*** |  |  |
|  | **CAURUĻVADI** |  |  |
|  | *PP dubultsienu lietus ūdens kanalizācijas caurule OD200mm (8kN/m2), izbūve sausā būvgrāvī - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi* |  |  |
| 3.1. | Dziļums līdz 1.5 m | m | 10.00 |
|  | *PP dubultsienu lietus ūdens kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšejas aizbēršanu un pārbaudi ar iebūves dziļumu:* |  |  |
| 3.2. | Dziļums līdz 1.5 m | m | 14.00 |
| 3.3. | Dziļums 1.5 - 2.0 m | m | 12.00 |
|  | **AKAS** |  |  |
|  | *Teleskopiskas lietus ūdeņu DN/OD400 gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, četrkantīga ķeta lūku ar restēm (400 kN), ar nostādināšanas daļu 0.7m, kā arī pārbaudes ar iebūves dziļumu:* |  |  |
| 3.4. | Dziļums 1.5 - 2.0 m | kompl. | 2.00 |
|  | *Teleskopiskas lietus ūdeņu DN/OD630 gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, četrkantīga ķeta lūku ar restēm (400 kN), ar nostādināšanas daļu 0.7m, kā arī pārbaudes ar iebūves dziļumu:* |  |  |
| 3.5. | Dziļums 1.5 - 2.0 m | kompl. | 1.00 |
|  | *Teleskopiskas lietus ūdeņu DN/OD630 skatakas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas sausā būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku (400 kN), kā arī pārbaudes, ar iebūves dziļumu:* |  |  |
| 3.6. | Dziļums līdz 1.5 m | kompl. | 2.00 |
|  | *Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, izbūve sausā būvgrāvī ar iebūves dziļumu:* |  |  |
| 3.7. | Dziļums 1.5 - 2.0 m | kompl. | 1.00 |
|  | ***Vāki*** |  |  |
| 3.7. | "Peldoša" tipa (čuguna/betona) akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un slēdzams, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā | kompl. | 1.00 |
|  | *Aizsargčaula PP caurules iebūvei grodu akas sienā* |  |  |
| 3.8. | OD250mm | gab. | 1.00 |
|  | **DAŽĀDI** |  |  |
| 3.9. | *Šķērsojumi* |  |  |
| 3.10. | Inženierkomunikācijas | vieta | 7.00 |
|  | *Demontāžas darbi* |  |  |
| 3.11 | Esošā lietus kanalizācijas tīkla un to elementu demontāža un izvešana uz atkritumu poligonu (d160-d200mm) | m | 15.00 |
| 3.12. | Esošā kanalizācijas akas/gūlijas un to elementu demontāža un izvešana uz atkritumu poligonu  | gab. | 4.00 |
| 3.13. | Bortakmeņa demontāža un atjaunošana (bojājumu gadījumā nomaiņa) | m | 5.00 |
|  | *Pieslēgumi esošām komunikācijām* |  |  |
| 3.14. | Pieslēgums pie esošiem lietus kanalizācijas tīkliem d250 projektējamā akā | vieta | 1.00 |

**3. Īpašie noteikumi:**

3.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142. panta noteiktajam;

3.2. Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2017” un „Vispārīgie būvnoteikumi”;

3.3. Satiksmes organizācijas shēmas un ceļa zīmju uzstādīšanu norādītajos ceļa posmos būvdarbu laikā ir jāizstrādā un nodrošina ceļa zīmju uzstādīšanu būvuzņēmējam, kā arī saskaņot darbus ar blakus esošiem tīklu īpašniekiem.

3.4. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņā ar 2013.gada 10.oktobra Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem nr.23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

3.5. Tranšeju un bedru rakšanai var tikt izmantoti mehānismi (ekskavatori), izņemot darbā esošo ūdens, kanalizācijas vai gāzes cauruļvadiem, elektrokabeļu, sakaru komunikāciju, ne tuvāk kā 1m attālumā.

3.6. Tranšeju rakšana, lietus ūdens kanalizācijas cauruļu uzstādīšana jāveic saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, skatīt plāna un profilu rasējumus.

3.7. Veicot tranšeju un bedru izveidošanu nodrošināt blakus esošo komunikāciju aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem.

3.8. Caurules ieguldīt tranšejā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju aizbērt ar smilšu grunti, to noblietējot līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20-30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem.

3.9. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu drenāžas sūkni. Gruntsūdens līmeņa pazemināšanai objektā izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem.

1. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
2. Nododot būvdarbus izpildītājam ir jānodod „Būvdarbu pabeigšanas akts”, kā arī būvdarbu izpilddokumentācija un izpildshēmas 2 eksemplāri (papīra veidā un elektroniskā veidā DWG formātā).
3. Nododot būvdarbus, būvuzņēmējam jāsagatavo nodošanas dokumentācija likumdošanas paredzētāja kartībā.
4. Visus nepieciešamos dokumentus, kuri ir nepieciešami 3.4., 3.10., 3.11. un 3.12 punktu nosacījumu izpildei sagatavo būvuzņēmējs / izpildītājs.
5. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.
6. Darbu apjomus skatīt kopā ar tehnisko dokumentāciju. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-17 ir būvprojekts.
7. Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un tehniskās dokumentācijas rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem tehniskās dokumentācijas rasējumos norādīto.
8. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas tehniskā dokumentācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labākie par būvprojektā minētiem, kā arī atbilst tehniskās dokumentācijas un Tehniskajām specifikācijām, ja netiek pazemināta tehniskās dokumentācijas paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte, paaugstināta energoietilpība, netiek sadārdzināts būvniecības process, būves un inženiertehniskā aprīkojuma ekspluatācijas izdevumi.
9. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu tehniskās dokumentācijas, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.
10. Pirms jeb kuras būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam, jāsaskaņo pielietojamas tehnoloģijas un materiālus ar Pasūtītāju.

**4. Darbu uzsākšanas termiņš:** līguma parakstīšanas dienā.

**5.Darbu izpildes termiņš:** 2 (divas) nedēļas no līguma parakstīšanas dienas.

**6. Garantijas laiks:** 5 gadi.

**Sagatavoja:**

DPPI “KSP”

Ceļu būvinženieris D.Dubins

**Saskaņoja:**

DPPI “KSP”

Vadītāja vietnieks A.Džeriņš

**Pielikums nr.3**

###### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt: **Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvi Smilšu-Ciedru ielu rajonā, Daugavpilī** saskaņā ar 2018.gada 20.jūnija uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

|  |
| --- |
| **Cena EUR bez PVN (*cipariem un vārdiem*)** |
|  |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

# Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  |  (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

**4.pielikums CV VEIDNE**

### CURRICULUM VITAE

**Līguma nosaukums:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Piedāvātais pozīcija projektā:** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uzvārds: Vārds:Dzimšanas datums:Izglītība:  |  |
|  |  |  |
| Mācību iestāde: |  |
| Datums: no / līdz  |  |
| Iegūtais grāds un vai diploms: |  |

Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5 - pamatzināšanās)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoda | Lasītprasme | Runāt prasme | Rakstītprasme |
| ***Latviešu*** |  |  |  |
| ***Angļu*** |  |  |  |
| ***Vācu*** |  |  |  |
| ***Krievu*** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| 2. | Citas iemaņas: |  |
| 3. | Patreizējais amats: |  |
| 4. | Specializācija: |  |

 5. Darba pieredze:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Kompānijas nosaukums:*** |  |  |  |
| ***Adrese:*** |  |  |  |
| ***Datums no / līdz*** |  |  |  |
| ***Amats:*** |  |  |  |
| ***Darba apraksts:*** |  |  |  |

6. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Darba izpildes gads*** | ***Valsts, kompānija*** | ***Amats*** | ***Klients, darba apraksts*** |
|  |  |  |  |

7. Cita saistīta informācija: -

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Līdz** |
| \* | \* |

 \* provizoriskie dati

kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie līguma *„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”* izpildes, gadījumā, ja Pretendentam, tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

|  |
| --- |
| <Darba devēja nosaukums> |
| <Reģistrācijas numurs> |
| <Adrese> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Parkasttiesīgās personas paraksts> |