**apstiprinĀts** Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”

2018.gada 29.maija sēdē, prot.Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_M.Garkuls

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā

**“Jumta seguma, fasādes elementu, metāla izstrādājumu un kokmateriālu iegāde ”**

Identifikācijas numurs L 2018/17

**Daugavpils, 2018**

1. **Vispārīgā informācija**
2. Iepirkuma identifikācijas **Nr. L 2018/17.**
3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”** |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 41503003033 |
| Juridiskā adrese | Daugavpils, 1. Pasažieru iela 6, LV-5401 |
| Tālrunis, fakss | 654 20210, 654 57652 |
| Elektroniskā pasta adrese | iepirkumi@labiekartosana.lv, info@labiekartosana.lv  |
| Kontaktpunkts | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D” |
| Kontaktpersona | Svetlana Pankeviča (juridiskajos jautājumos) |
| Tālruņa Nr. | 654 57654 |
| Faksa Nr. | 654 57652 |
| e-pasta adrese | svetlana.pankevica@labiekartosana.lv  |
| Darbs | Pirmdiena | 08.00 – 12.00, 12.30 – 18.00 |
| OtrdienaTrešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 |
| Piektdiena | 08.00 – 12.00, 12.30 – 15.00 |
| Kontaktpersona | Māris Garkuls (ar specifikāciju saistītos jautājumos) |
| Tālruņa Nr. | +371 25907373 |

1. **Pasūtītājs, kura labā tiek veikts iepirkums un līguma slēdzējs:** Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”, reģ. Nr. 41503003033, juridiskā adrese: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika.
2. Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.
3. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
4. Nosacījumi tās informācijas aizsardzībai, kuru Pasūtītājs nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā – nav paredzēti.
5. Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti.

**II. Iepirkuma priekšmets**

1. Iepirkuma priekšmets: jumta seguma, fasādes elementu, metāla izstrādājumu, kokmateriālu iegāde un piegāde būvprojektā “SIA „Labiekārtošana–D” garāžas ēkas (kad.Nr.05000090802004) (turpmāk – Objekts), vienkāršotā atjaunošana 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī” (turpmāk – Projekts), ievērojot noteiktas šajā nolikumā (turpmāk tekstā „Nolikums”) un tehniskajā specifikācijā (Pielikums nr.3, ) prasībās.
2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) daļās:

|  |  |
| --- | --- |
| **Daļas Nr.** | **Daļas nosaukums** |
| 1.daļa  | Kokmateriālu iegāde SIA “Labiekārtošana-D” vajadzībām |
| 2.daļa | Jumta seguma un fasādes elementu iegāde SIA “Labiekārtošana-D” vajadzībām |
| 3.daļa | Metāla izstrādājumu iegāde SIA “Labiekārtošana-D” vajadzībām |

1. Paredzamā līgumcena visām iepirkuma daļām – līdz **EUR 41 999,99 bez PVN**.
2. Iepirkuma nomenklatūra: CPV kods: 44191000-5 (dažādi celtniecības kokmateriāli), [44112400-2](https://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/5837/clasif/main/) (jumts), 44100000-1 (celtniecības materiāli un saistītie izstrādājumi).
3. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta.
4. Piedāvājumu var iesniegt uz katru (vienu, divām vai visām) iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi. Pretendents izvērtē iespēju uzvaras gadījumā vienlaicīgi izpildīt visas daļas.
5. Gadījumā, ja pretendents plāno iesniegt piedāvājumu visās iepirkuma priekšmeta daļās, tad pretendents ir tiesīgs iesniegt vienotu piedāvājumu iesniedzamajās iepirkuma priekšmeta daļās.
6. Līguma darbības termiņš – uz saistību izpildes laiku, bet ne vairāk, ka **12 (divpadsmit)** mēneši no līguma noslēgšanas dienas*.*
7. Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu katrā iepirkuma daļā. Pasūtītājs iepirkuma līgumu slēdz pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzvarētāju.

**III. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks**

1. Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”, 4.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”, reģ.Nr. 41503003033, juridiskā adrese: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
2. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz **2018.gada 11.jūnijam**, **plkst.10:00** pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā vai nepieņem, ja pieteikumu iesniedz personīgi.
3. Piedāvājumu atvēršana notiks **2018.gada 11.jūnijā, plkst.10.00**, Sabiedrības 7.kabinetā (konferenču zālē), atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

**IV. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu**

1. Piedāvājums iesniedzams divos identiskos eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija ar attiecīgu atzīmi – ORIĢINĀLS un KOPIJA.
2. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, **divos eksemplāros**, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti **pretendenta** rekvizīti un **pasūtītāja adrese**: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D”, reģ.Nr. 41503003033, juridiskā adrese: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

**Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā**

**„Jumta seguma, fasādes elementu, metāla izstrādājumu un kokmateriālu iegāde”,**

**L 2018/17, neatvērt līdz 2018.gada 11.jūnijam, plkst.10:00.**

1. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
2. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
3. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.
4. Pieteikumu, finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā, attiecīgā ārvalsts reģistrā, vai kura ir tam speciāli pilnvarota.
5. Pieteikums, finanšu piedāvājums un citus iepirkuma dokumentus jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.
6. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.
7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
8. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

**V. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija,
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu**

1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem, kurā iesniedz piedāvājumu.
2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
	1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
	2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
	3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu šā likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
	4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī punkta nosacījumi.
3. **Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā:**
	1. Pilnvara – ja nepieciešams.
	2. Pretendenta **pieteikums** dalībai iepirkumā (1.pielikums)
	3. Kvalifikācijas dokumenti (atlases dokumenti) atbilstoši iepirkuma Nolikuma 33.punkta prasībām,
4. **Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim un tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības** | **Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām** |
| 33.1 Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.  | - Reģistrācijas faktu par Latvijas Republikā reģistrēto pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapā: [www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv](http://www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv)), -Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.  |
| 33.2.Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina Pretendenta apņemšanos pārdot iepirkuma preces, saskaņā ar nolikuma prasībām. | - Pieteikums jāsagatavo atbilstoši pievienotajai formai. Pieteikumu paraksta paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, pieteikumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija. |
| 33.3. Ja pretendents pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pretendents piedāvājumā papildus iesniedz: | -visu iesaistīto apakšuzņēmēju, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa, *(sask. ar Pielikumu Nr.2).*- vienošanos ar apakšuzņēmēju, apakšuzņēmēja apliecinājumu vai citu pierādījumu par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā;- kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka apakšuzņēmējs ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (šis noteikums attiecas tikai uz ārvalstīs reģistrētu apakšuzņēmēju). Pasūtītājs pārbauda Latvijā reģistrēta apakšuzņēmēja reģistrācijas faktu, iegūstot informāciju Uzņēmumu reģistra datu bāzē.- Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (vai personālsabiedrība), piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību. Pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā paraksta visas personas, kas iekļautas personu apvienībā, norādot katra personu apvienības biedra atbildības apjomu.  |
| 33.4. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2017., 2016.gads) un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai, (ja dibināts vēlāk, tad nostrādātajā periodā, līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) veiksmīgi ir izpildījis vismaz 2 (divus) iepirkuma priekšmeta piegāžu līgumus, kur pārdotās preces apjoms vienā gadā vienam pasūtītājam ne mazāk par 10 000 00 EUR bez PVN. | - Pretendenta pieredzes saraksts, kurā norādīts Pasūtītāja nosaukums, piegādātās preču apjoms, līguma summa, piegādes laiks (pielikums Nr.6) Pievienot vismaz vienu pasūtītāja pozitīvu atsauksmi (kopiju) par veikto piegādes līgumu. |
| 33.5. Tehniskais piedāvājums  | **-** Tehniskais piedāvājums, saskaņā ar pielikumu Nr.4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 33.6.Finanšu piedāvājums | - Finanšu piedāvājumā (pielikums Nr.5) norāda iepirkuma priekšmeta apjoma cenu *euro* bez PVN (kopējā cenā ir iekļautas piegādes izdevumi līdz Pasūtītāja jur.adresei, ja attiecināms).  |
| 33.7. u.c. | - Pretendents var pievienot jebkuru citu informāciju, kura apliecina tā kvalifikāciju un spējas un kura ir būtiska piedāvājuma izvērtēšanai un kādu pretendents vēlētos, lai iepirkumu komisija izskatītu. |

**VI. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība**

1. Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu **saimnieciski** **visizdevīgāko piedāvājumu (katrai iepirkuma daļai), kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu**. Par saimnieciski visizdevīgāko atzīs piedāvājumu ar viszemāko cenu.
2. Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
3. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
4. Iepirkuma komisija:
	1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;
	2. Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;
	3. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;
	4. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
	5. Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā dāļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
	6. Pieņems lēmumu par uzvarētāju (katrai iepirkuma daļai atsevišķi).
5. Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;
6. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

**VII. Citi noteikumi**

1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.
2. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.
3. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.
4. Iepirkuma komisija sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
5. Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.
6. **Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu.** Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
7. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.
8. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

**Pielikumā:**

1. Pieteikums;
2. Informācijas par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās un piesaistītajiem apakšuzņēmējiem veidne;
3. Tehniskā specifikācija;
4. Tehniskā piedāvājuma forma;
5. Finanšu piedāvājuma forma;
6. Pieredzes apraksta veidne;
7. Līguma projekts.

**1.Pielikums**
**iepirkuma Nolikumam**

**“Jumta seguma, fasādes elementu, metāla**

**izstrādājumu un kokmateriālu iegāde”, L 2018/17**

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

Daugavpilī, 2018.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Komersants

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tālrunis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mobilais \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-pasts *(uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

interneta mājas lapas adrese *(ja tāda ir)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

Bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. Piesakās piedalīties iepirkumā **„Jumta seguma, fasādes elementu, metāla izstrādājumu un kokmateriālu iegāde”**, **identifikācijas numurs** **L 2018/17,\_\_\_\_\_\_.dalā, daļas nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**  piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_apliecina, ka:

 3.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

 3.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

 3.3. apliecina, ka spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības.

4. Pretendents informē, ka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(uzņēmuma nosaukums)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[[1]](#footnote-1).

**Piezīme:** Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad papildus norādapersonas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; katras personas atbildības apjoms %:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz piegādātāju apvienība, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas apvienībā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv apvienību konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds,**  |  |
| **Amats, paraksts** |  |

**2. PIELIKUMS**

**iepirkuma Nolikumam**

**“Jumta seguma, fasādes elementu, metāla**

**izstrādājumu un kokmateriālu iegāde”, L 2018/17**

**Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās un piesaistītajiem apakšuzņēmējiem\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nosaukums, reģistrācijas nr. (vai vārds, uzvārds, personas kods) |  |
| 2. | Juridiskā adrese: |  |
| 3. | Kontaktpersona: |  |
| 4. | Telefons: |  |
| 5. | Apakšuzņēmēja/partnera paredzēto darbu īss apraksts |  |
| 6. | Darbu apjoms EUR (bez PVN) |  |
| 7. | Darbu apjoms (%) |  |

**\*- apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības** (2.pielikumu pretendents aizpilda ja attiecināms).

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds,**  |  |
| **Amats, paraksts** |  |

**3. PIELIKUMS**

**iepirkuma Nolikumam**

**“Jumta seguma, fasādes elementu, metāla**

**izstrādājumu un kokmateriālu iegāde”, L 2018/17**

**A**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Dalībai iepirkuma 1.daļā

**„** **Kokmateriālu iegāde SIA “Labiekārtošana-D” vajadzībām”**

**identifikācijas Nr.L2018/17**

1. **Uzdevums:**

Veiktkokmateriālu piegādi saskaņā ar pasūtītāja tehnisko specifikāciju, būvprojekta “SIA “Labiekārtošana-D” garāžas ēkas (kad.Nr.05000090802004) (turpmāk – Objekts) vienkāršotā atjaunošana 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī” (turpmāk – Projekts) realizācijai.

1. **Sortiments**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Preces nosaukums un tehniskais raksturojums** | **Mērv.** | **Plānotais apjoms** | **Piezīmes** |
| 1 | ***Bēniņu konstrukcija (atbilstoši Projekta BK markas rasējumiem un būvdarbu apjomu saraksta)*** |
| 1.1. | Koka brusas 1200x100x300mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 4.61 | G-1 marka |
| 1.2. | Dēļi 6000x100x32mm (ēvelēti no vienas puses, apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 5.04 | DL-1 marka |
| 2. | ***Jumta konstrukcija (atbilstoši Projekta BK markas rasējumiem un būvdarbu apjomu saraksta)*** |
| 2.1. | Koka brusas 600x100x100mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml.  | m3  | 0.87 | mūrlata S-1 |
| 2.2. | Koka brusas 9400x75x200mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3/skaits | 12.32/80 | spāre S-2 |
| 2.3. | Koka brusas 1200x50x100mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3/skaits | 0.53/80 | mazspāre S-3 |
| 2.4. | Koka brusas 6000x100x150mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 3.22 | garen guļbaļkis S-4 |
| 2.5. | Koka brusas 900x100x100mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3/skaits | 0.36/36 | statnis S-5 |
| 2.6. | Koka brusas 1500x100x100mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3/skaits | 0.59/36 | statnis S-6 |
| 2.7. | Koka brusas 700x100x100mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3/skaits | 0.11/14 | statnis S-7 |
| 2.8. | Koka brusas 6000x100x200mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 4.4  | koka sija (kopturis) S-8 |
| 2.9. | Koka brusas 6000x50x150mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 3.52 | saite S-9 |
| 2.10. | Koka brusas 6000x60x180mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 0.29 | koka sija S-10 |
| 2.11. | Koka brusas 420x50x50mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3/skaits | 0.05/40 | šķautnītīs S-11 |
| 2.12. | Koka brusas 6000x25x60mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 1.45 | garenlata S-12 |
| 2.13. | Koka brusas 6000x100x32mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 11.12 | škērslata S-13 |
| 2.14 | Koka brusas 400x50x50mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3/skaits | 0.26/240 | balsta brusa S-14 |
| 2.15. | Koka brusas 675x50x180mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3/skaits | 1.10/160 | koka uzliktnis S-15 |
| 2.16. | Koka brusas 6000x50x50mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 0.66 | brusa S-16 |
| 2.17. | Koka apdares dēļi 6000x100x19mm (ēvelētas, apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 1.10 | dēlis S-17 |
| 2.18. | Dēļi 6000x100x25mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 2.05 | stiprinājuma latas |

\* **Katram kokmateriālu izstrādājuma veidam pievienot attiecīgā materiāla kvalitātes atbilstības dokumenta apliecinātu kopiju.**

1. **Vispārīgie noteikumi minimālām prasībām.**
	1. Pretendentam jānodrošina kvalitatīvu kokmateriālu sortiments, kas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem, ir atbilstoši sertificēti un to atbilstība novērtēta saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
	2. Kokmateriālu sortiments un apjoms var tikt mainīts pēc Pasūtītāja pieprasījuma un faktiskās nepieciešamības.
	3. Pretendentam par saviem līdzekļiem jānodrošina neatbilstošo vai bojāto kokmateriālu nomaiņa 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs saskaņā ar aktu par konstatēto ir paziņojis par bojātu/neatbilstošu kokmateriālu saņemšanu.
	4. Piedāvājumā ir jāiekļauj kokmateriālu piegādes nosacījumi, kuros jāietver šāda informācija:
* minimālais pasūtījuma apjoms EUR bez PVN;
* pasūtījumu pieņemšanas kārtība;
* piegādes termiņš no pasūtījuma saņemšanas brīža uz adresi: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 (vai tirdzniecības vietā Daugavpilī).
	1. Visus tehniskajā specifikācijā minētos materiālus iespējams aizvietot ar citiem **ekvivalentiem** materiāliem, kas atbilst minētajiem materiāliem pēc kvalitātes, ilgmūžības, būvizmaksām, ekspluatācijas prasībām un ir ekonomiski pamatoti, un kuri samazina ekspluatācijas izdevumus un paaugstina objekta kalpošanas laiku.
1. **Kvalitātes prasības:**
	1. Šķirošana saskaņā ar LVS NE 1611-1:2000, 1.daļa.
	2. Projektējamas nesošas koka konstrukcijas jāizpilda saskaņā ar EN 14081-1 prasībām ar koksnes stiprības klasi C30, koka konstrukciju mitrums piegādes momentā ne vairāk par 20%.
	3. Nav pieļaujama saplaisājuša kokmateriāla piegāde; kokmateriāliem izmantot egles koku (1. šķira, bez trupes pazīmēm); zāģmateriālu pieļaujamais zaru skaits atbilstoši "Skujkoka zāģmateriālu pielietošanas vadlīnija" 2.3. nodaļai (veselo zaru skaits ne vairāk kā 3 zari uz zāģmateriāla metru), pieļaujamā līkumainība līdz 2cm uz 6 metru garumu.
	4. Visas koka konstrukcijas antiseptizēt un apstrādāt ar pretuguns līdzekļiem līdz sasniegtu konstrukcijas ugunsizturību R15. Apstrāde pret bojāšanos – impregnēšanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu 25% +/- 3%, atbilstoši EN 351.
	5. Materiālu piegādātājiem jāsniedz informāciju par pielietojamiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
	6. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.
2. **Īpašie noteikumi:**
	1. Materiālu piegādātājam jāiepazīstas ar tehnisko dokumentāciju, jānovērtē un jāaprēķina materiālu/izstrādājumu daudzums un sarežģītība atbilstoši Projekta risinājumam, kā arī pēc nepieciešamības jāpapildinā materiālu/izstrādājumu pozīcijas un daudzums tehniskā specifikācijā bez kuriem nebūtu iespējama Projekta tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša ieceres realizācija pilnā apmērā.
	2. Visu materiālu piegādātāju pienākums iepazīties ar tehniskās dokumentācijas izstrādātiem rasējumiem un aprakstu sadaļu. Jebkuru iespējamu neatbilstību gadījumā starp grafisko daļu rasējumiem un citu daļu, aprakstiem materiālu piegādātāju pienākums ir nekavējoties ziņot pasūtītājam par iespējamām neatbilstībam projekta. Ja materiālu piegādātājs nav ievērojis vai ziņojis par neatbilstību tehniskajā dokumentācijā un ir realizējis risnājumu, kas neatbilst tehniskās dokumentācijas risinajumiem, šāda darbība uzskatāma par nekompetentu un tās sekas jānovērš kārtībā, kādu paredz līgums attiecībā uz nekvalitatīvi veiktiem pakalpojumiem.
	3. Tehniskā specifikācijā nav iekļauta informācija par Projekta realizācijai nepieciešamo koka konstrukciju, kā arī to komponentu, savienojumu, stiprinājumu un kronšteinu komplektu. Materiālu piegādātājam jāiekļauj savienojumu, stiprinājumu un kronšteinu komplekta izmaksas materiālu izcenojumā.
	4. Pirms piedāvājuma iesniegšanas objekta apsekošana ir obligāta. Ja piedāvājums iesniegts bez objekta apsekošanas un uzmērīšanas, piedāvājums netiks vērtēts.

**6. Piegādes veids:** preces tiks iepirktaspilnā apjoma vai pa daļām līguma darbības laikā.

**7.** **Piegādes termiņš un vieta:**

Pasūtītājs iegādāsies iepriekšminētās preces pretendenta tirdzniecības vietā Daugavpilī (ja Pretendenta tirdzniecības vieta atrodas Daugavpilī), uzreiz ierodoties tajā. Gadījumā, ja Pretendenta rīcībā tirdzniecības vietā uzreiz nebūs pieejamas Pasūtītājam nepieciešamas preces, tad Pretendentam ir jāpiegādā tās savā tirdzniecības vietā līdz 20 (divdesmit) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. Preču piegādi Pasūtītājs veic no Izpildītāja tirdzniecības vietas Daugavpilī ar saviem spēkiem un līdzekļiem. Ja Pretendenta tirdzniecības vieta atrodas ārpus Daugavpils pilsētas, tad Pretendentam ir jāpiegādā preces par saviem spēkiem un līdzekļiem Pasūtītāja juridiskā adresē: 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, līdz 20 (divdesmit) dienām no pieprasījuma saņemšanas brīža.

**8. Līguma izpildes termiņš:** uz saistību izpildes laiku. Līgums ir spēkā kamēr tiek izlietota kopējā līgumcena bet ne vairāk, ka no līguma parakstīšanas brīža uz vienu gadu (12 mēn.), skaitot no līguma noslēgšanas dienas.

Pielikumā: Teniskā dokumentācija (publicēta pasūtītāja mājas lapā [www.labiekartosana.lv](http://www.labiekartosana.lv))

**B**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Dalībai iepirkuma 2.daļā

**„Jumta seguma un fasādes elementu iegāde SIA “Labiekārtošana-D” vajadzībām”**

**identifikācijas Nr.L2018/17**

1. **Uzdevums:**

Veiktjumta seguma un fasādes elementu piegādi saskaņā ar pasūtītāja tehnisko specifikāciju, būvprojekta “SIA “Labiekārtošana-D” garāžas ēkas (kad.Nr.05000090802004) vienkāršotā atjaunošana 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī” (turpmāk – Projekts) realizācijai.

1. **Sortiments**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | **Preces nosaukums un tehniskais raksturojums** | **Mērv.** | **Plānotais apjoms** | **Piezīmes** |
| 1. | ***Jumta un fasādes elementu konstrukcija (atbilstoši Projekta BK markas rasējumiem un būvdarbu apjomu saraksta)*** |
| 2.1. | Cinkotā krāsota tērauda loksne, RR-23, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m2 | 842.4 | Cinkots krāsots tērauds “RUUKKI” Classic PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |
| 2.2. | Kore RR-23, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m | 40.00 | Cinkots krāsots tērauds “RUUKKI” Classic PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |
| 2.3. | Kores balsts, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m | 80.00 | “RUUKKI” Classic PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |
| 2.4. | Cinkotā krāsota skārda nosegelements (lāsenis teknēm), RR-23, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m2 | 35.20 | “RUUKKI” PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |
| 2.5. | Karnīzes piekārtekne Ø150 ar piederumiem, RR-23, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m | 80.00 | Cinkots krāsots tērauds “RUUKKI” PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |
| 2.6. | Ūdens notekcaurule D100 ar piederumiem, RR-23, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m | 51.00 | Cinkots krāsots tērauds “RUUKKI” PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |
| 2.7. | Sniega aiztures barjera L vai ekvivalents, RR-23, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m | 80.00 | Cinkots krāsots tērauds “RUUKKI” PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |
| 2.8. | Cinkotais skārda pieslēgums/nosegelements (sienu pieslēgums), RR-23, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m2 | 11.00 | Cinkots krāsots tērauds “RUUKKI” PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |
| 2.9. | Cinkotais skārda pieslēgums/nosegelements (parapetu nosegelements, asīs A-C/1,3), RR-23, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m2 | 26.40 |  Cinkots krāsots tērauds “RUUKKI” PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |
| 2.10. | Kanalizācijas izvads, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | gab. | 1 | “RUUKKI” |
| 2.11. | Jumta lūka 900x900, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | gab. | 4 | “RUUKKI” |
| 2.12. | Jumta deflektori, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | gab. | 6 | “RUUKKI” |
| 2.13. | Ārējās skārda palodzes, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml.  | m | 14,80 | Cinkots krāsots tērauds “RUUKKI” PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |
| 2.14. | Cokola joslas cinkotais skārda nosegelements, RR-23, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m | 20.00 | Cinkots krāsots tērauds “RUUKKI” PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |

\* **Katram jumta seguma izstrādājuma veidam pievienot attiecīgā kvalitātes atbilstības dokumenta apliecinātu kopiju.**

1. **Vispārīgie noteikumi minimālām prasībām.**
	1. Pretendentam jānodrošina kvalitatīvu materiālu sortiments, kas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem, ir atbilstoši sertificēti un to atbilstība novērtēta saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
	2. Materiālu sortiments un apjoms var tikt mainīts pēc Pasūtītāja pieprasījuma un faktiskās nepieciešamības.
	3. Pretendentam par saviem līdzekļiem jānodrošina neatbilstošo vai bojāto materiālu nomaiņa 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs saskaņā ar aktu par konstatēto ir paziņojis par bojātu/neatbilstošu materiālu saņemšanu.
	4. Piedāvājumā ir jāiekļauj materiālu piegādes nosacījumi, kuros jāietver šāda informācija:
* minimālais pasūtījuma apjoms EUR bez PVN;
* pasūtījumu pieņemšanas kārtība;
* piegādes termiņš no pasūtījuma saņemšanas brīža uz adresi: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 (vai tirdzniecības vietā Daugavpilī).
	1. Visus tehniskajā specifikācijā minētos materiālus iespējams aizvietot ar citiem **ekvivalentiem** materiāliem, kas atbilst minētajiem materiāliem pēc kvalitātes, ilgmūžības, būvizmaksām, ekspluatācijas prasībām un ir ekonomiski pamatoti, un kuri samazina ekspluatācijas izdevumus un paaugstina objekta kalpošanas laiku.
	2. Tehniskajā dokumentācijā iekļautie konkrētu firmu izstrādātie būmateriālu nosaukumi ir kā kvalitātes garants. Materiālu piegādātāji un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti vai augstāki nekā projektā norādītajiem būvmateriāliem.
1. **Kvalitātes prasības:**
	1. Materiālu piegādātājiem jāsniedz informāciju par pielietojamiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
	2. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.
2. **Īpašie noteikumi:**
	1. Materiālu piegādātājam jāiepazīstas ar tehnisko dokumentāciju, jānovērtē un jāaprēķina materiālu/izstrādājumu daudzums un sarežģītība atbilstoši Projekta risinājumam, kā arī pēc nepieciešamības jāpapildinā materiālu/izstrādājumu pozīcijas un daudzums tehniskā specifikācijā bez kuriem nebūtu iespējama Projekta tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša ieceres realizācija pilnā apmērā.
	2. Visu materiālu piegādātāju pienākums iepazīties ar tehniskās dokumentācijas izstrādātiem rasējumiem un aprakstu sadaļu. Jebkuru iespējamu neatbilstību gadījumā starp grafisko daļu rasējumiem un citu daļu, aprakstiem materiālu piegādātāju pienākums ir nekavējoties ziņot pasūtītājam par iespējamām neatbilstībam projekta. Ja materiālu piegādātājs nav ievērojis vai ziņojis par neatbilstību tehniskajā dokumentācijā un ir realizējis risnājumu, kas neatbilst tehniskās dokumentācijas risinajumiem, šāda darbība uzskatāma par nekompetentu un tās sekas jānovērš kārtībā, kādu paredz līgums attiecībā uz nekvalitatīvi veiktiem pakalpojumiem.
	3. Tehniskā specifikācijā nav iekļauta informācija par Projekta realizācijai nepieciešamo jumta seguma, kā arī fasādes elementu savienojumu, stiprinājumu un kronšteinu komplektu. Materiālu piegādātājam jāiekļauj savienojumu, stiprinājumu un kronšteinu komplekta izmaksas materiālu izcenojumā.
	4. Pirms piedāvājuma iesniegšanas objekta apsekošana ir obligāta. Ja piedāvājums iesniegts bez objekta apsekošanas un uzmērīšanas, piedāvājums netiks vērtēts.
	5. Ražotāja garantijai uz materiāliem jābūt ne mazāk par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem.

**6. Piegādes veids:** preces tiks iepirktaspilnā apjoma vai pa daļām līguma darbības laikā.

**7. Piegādes termiņš un vieta:**

Pasūtītājs iegādāsies iepriekšminētās preces pretendenta tirdzniecības vietā Daugavpilī (ja Pretendenta tirdzniecības vieta atrodas Daugavpilī), uzreiz ierodoties tajā. Gadījumā, ja Pretendenta rīcībā tirdzniecības vietā uzreiz nebūs pieejamas Pasūtītājam nepieciešamas preces, tad Pretendentam ir jāpiegādā tās savā tirdzniecības vietā līdz 20 (divdesmit) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. Preču piegādi Pasūtītājs veic no Izpildītāja tirdzniecības vietas Daugavpilī ar saviem spēkiem un līdzekļiem. Ja Pretendenta tirdzniecības vieta atrodas ārpus Daugavpils pilsētas, tad Pretendentam ir jāpiegādā preces par saviem spēkiem un līdzekļiem Pasūtītāja juridiskā adresē: 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, līdz 20 (divdesmit) dienām no pieprasījuma saņemšanas brīža.

**8. Līguma izpildes termiņš:** uz saistību izpildes laiku. Līgums ir spēkā kamēr tiek izlietota kopējā līgumcena bet ne vairāk, ka no līguma parakstīšanas brīža uz vienu gadu (12 mēn.), skaitot no līguma noslēgšanas dienas.

Pielikumā: Teniskā dokumentācija (publicēta pasūtītāja mājas lapā [www.labiekartosana.lv](http://www.labiekartosana.lv))

**C**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Dalībai iepirkuma 3.daļā

**„Metāla izstrādājumu iegāde SIA “Labiekārtošana-D” vajadzībām”**

**identifikācijas Nr.L2018/17**

**1.Uzdevums:**

Veiktmetāla izstrādājumu piegādi saskaņā ar pasūtītāja tehnisko specifikāciju, būvprojekta “SIA “Labiekārtošana-D” garāžas ēkas (kad.Nr.05000090802004) (turpmāk – Objekts) vienkāršotā atjaunošana 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī” (turpmāk – Projekts) realizācijai.

**2.Sortiments**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Preces nosaukums un tehniskais raksturojums** | **Mērv.** | **Plānotais apjoms** | **Piezīmes** |
| 1 | ***Cokola pastiprināšana (atbilstoši Projekta BK markas rasējumiem un būvdarbu apjomu saraksta)*** |
| 1.1. | Stiegras Ø20 | t/skaits | 0.11/75 | B500BL=570mm |
| 1.2. | Stiegrojuma siets 150/150/10/10 | m2 | 12.00 | B500B; S-1 |
| 2. | ***Ķieģeļu sienu pastiprināšana (atbilstoši Projekta BK markas rasējumiem un būvdarbu apjomu saraksta)*** |
| 2.1. | Stiegras Ø28, t.sk. 6.0 gabali ar vītni, plātiem paplāksnēm un uzgriežņiem (8.8) | t | 0.22 | Lmin = 6000mm; B500B |
| 2.2. | Savilcējuzmava Ø56 | gab. | 3.00 | L=300mm |
| 2.3. | Stiegras Ø12 | gab. | 12.00 | L = 420mm; B500B |
| 2.4. | Kašnaglas Ø12 | gab. | 15.00 | L=300mm; solis 3.0m |
| 2.5. | UPN 160 (ar caurumu Ø30) | gab. | 6.00 | L=500mm; ras. BK-11) |
| 2.6. | Metāla loksne **-**50x8 | gab. | 12.00 | L=200mm |
| 2.7. | Cinkots metāla siets 30/30/3/3 | m2 | 3.00 |  |
| 2.8. | Stiegrojuma siets 100/100/4/4 | t | 0.11 | B500B |
| 3. | ***Metāla vārtu ailu ierāmēšana (atbilstoši Projekta BK markas rasējumiem un būvdarbu apjomu saraksta)*** |
| 3.1. | Metāla leņķis 100x10, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | gab. | 42.00 | L=3500mm |
| 3.2. | Metāla leņķis 100x10, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | gab. | 74.00 | L=4000mm |
| 3.3. | Metāla leņķis 100x10, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | gab. | 16.00 | L=100mm |
| 3.4. | Metāla loksne **-**70x6 | gab. | 288.00 | L=470mm |
| 3.5. | Metāla loksne **-**50x10 | gab. | 16.00 | L=100mm |

\* **Katram materiālu izstrādājuma veidam pievienot attiecīgā materiāla kvalitātes atbilstības dokumenta apliecinātu kopiju.**

**4. Vispārīgie noteikumi minimālām prasībām.**

* 1. Pretendentam jānodrošina kvalitatīvu materiālu sortiments, kas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem, ir atbilstoši sertificēti un to atbilstība novērtēta saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
	2. Materiālu sortiments un apjoms var tikt mainīts pēc Pasūtītāja pieprasījuma un faktiskās nepieciešamības.
	3. Pretendentam par saviem līdzekļiem jānodrošina neatbilstošo vai bojāto materiālu nomaiņa 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs saskaņā ar aktu par konstatēto ir paziņojis par bojātu/neatbilstošu materiālu saņemšanu.
	4. Piedāvājumā ir jāiekļauj materiālu piegādes nosacījumi, kuros jāietver šāda informācija:
* minimālais pasūtījuma apjoms EUR bez PVN;
* pasūtījumu pieņemšanas kārtība;
* piegādes termiņš no pasūtījuma saņemšanas brīža uz adresi: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 (vai tirdzniecības vietā Daugavpilī).
	1. Visus tehniskajā specifikācijā minētos materiālus iespējams aizvietot ar citiem **ekvivalentiem** materiāliem, kas atbilst minētajiem materiāliem pēc kvalitātes, ilgmūžības, būvizmaksām, ekspluatācijas prasībām un ir ekonomiski pamatoti, un kuri samazina ekspluatācijas izdevumus un paaugstina objekta kalpošanas laiku.
1. **Kvalitātes prasības:**
	1. Materiālu piegādātājiem jāsniedz informāciju par pielietojamiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
	2. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.
	3. Metāla konstrukciju materiāls pēc tērauda C275 JR.
	4. Metāla elementus notīrīt no rūsas un divas reizēs gruntēt ar grunti GF-021 (2x40).
2. **Īpašie noteikumi:**
	1. Materiālu piegādātājam jāiepazīstas ar tehnisko dokumentāciju, jānovērtē un jāaprēķina materiālu/izstrādājumu daudzums un sarežģītība atbilstoši Projekta risinājumam, kā arī pēc nepieciešamības jāpapildinā materiālu/izstrādājumu pozīcijas un daudzums tehniskā specifikācijā bez kuriem nebūtu iespējama Projekta tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša ieceres realizācija pilnā apmērā.
	2. Visu materiālu piegādātāju pienākums iepazīties ar tehniskās dokumentācijas izstrādātiem rasējumiem un aprakstu sadaļu. Jebkuru iespējamu neatbilstību gadījumā starp grafisko daļu rasējumiem un citu daļu, aprakstiem materiālu piegādātāju pienākums ir nekavējoties ziņot pasūtītājam par iespējamām neatbilstībam projekta. Ja materiālu piegādātājs nav ievērojis vai ziņojis par neatbilstību tehniskajā dokumentācijā un ir realizējis risnājumu, kas neatbilst tehniskās dokumentācijas risinajumiem, šāda darbība uzskatāma par nekompetentu un tās sekas jānovērš kārtībā, kādu paredz līgums attiecībā uz nekvalitatīvi veiktiem pakalpojumiem.
	3. Tehniskā specifikācijā nav iekļauta informācija par Projekta realizācijai nepieciešamo metāla izstrādājumu/konstrukciju, kā arī to komponentu, savienojumu, stiprinājumu un kronšteinu komplektu. Materiālu piegādātājam jāiekļauj savienojumu, stiprinājumu un kronšteinu komplekta izmaksas materiālu izcenojumā.
	4. Pirms piedāvājuma iesniegšanas objekta apsekošana ir obligāta. Ja piedāvājums iesniegts bez objekta apsekošanas un uzmērīšanas, piedāvājums netiks vērtēts.
	5. Ražotāja garantijai uz materiāliem jābūt ne mazāk par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem.

**7. Piegādes veids:** preces tiks iepirktaspilnā apjoma vai pa daļām līguma darbības laikā.

**8. 7. Piegādes termiņš un vieta:**

Pasūtītājs iegādāsies iepriekšminētās preces pretendenta tirdzniecības vietā Daugavpilī (ja Pretendenta tirdzniecības vieta atrodas Daugavpilī), uzreiz ierodoties tajā. Gadījumā, ja Pretendenta rīcībā tirdzniecības vietā uzreiz nebūs pieejamas Pasūtītājam nepieciešamas preces, tad Pretendentam ir jāpiegādā tās savā tirdzniecības vietā līdz 20 (divdesmit) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. Preču piegādi Pasūtītājs veic no Izpildītāja tirdzniecības vietas Daugavpilī ar saviem spēkiem un līdzekļiem. Ja Pretendenta tirdzniecības vieta atrodas ārpus Daugavpils pilsētas, tad Pretendentam ir jāpiegādā preces par saviem spēkiem un līdzekļiem Pasūtītāja juridiskā adresē: 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, līdz 20 (divdesmit) dienām no pieprasījuma saņemšanas brīža.

**9. Līguma izpildes termiņš:** uz saistību izpildes laiku. Līgums ir spēkā kamēr tiek izlietota kopējā līgumcena bet ne vairāk, ka no līguma parakstīšanas brīža uz vienu gadu (12 mēn.), skaitot no līguma noslēgšanas dienas.

Pielikumā: Teniskā dokumentācija (publicēta pasūtītāja mājas lapā [www.labiekartosana.lv](http://www.labiekartosana.lv))

Sagatavoja: būvinženieris D.Dubins 27761887

**4. PIELIKUMS**

**iepirkuma Nolikumam**

**“Jumta seguma, fasādes elementu, metāla**

**izstrādājumu un kokmateriālu iegāde”, L 2018/17**

**A**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkuma 1.daļai**

**„** **Kokmateriālu iegāde SIA “Labiekārtošana-D” vajadzībām”**

**identifikācijas Nr.L2018/17**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |

 Piedāvājam piegādāt iepirkuma priekšmeta preces (kokmateriālus), saskaņā ar iepirkuma identifikācijas Nr.L2018/1\_\_\_\_, nolikuma nosacījumiem ar tehnisko piedāvājumu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Preces nosaukums un tehniskais raksturojums** | **Mērv.** | **Plānotais apjoms** | **Piezīmes** | **Cena par vienu vienību EUR bez PVN** | **Kopā EUR bez PVN** |
| 1 | ***Bēniņu konstrukcija (atbilstoši Projekta BK markas rasējumiem un būvdarbu apjomu saraksta)*** |  |  |
| 1.1. | Koka brusas 1200x100x300mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 4.61 | G-1 marka |  |  |
| 1.2. | Dēļi 6000x100x32mm (ēvelēti no vienas puses, apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 5.04 | DL-1 marka |  |  |
| 2. | ***Jumta konstrukcija (atbilstoši Projekta BK markas rasējumiem un būvdarbu apjomu saraksta)*** |  |  |
| 2.1. | Koka brusas 600x100x100mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml.  | m3  | 0.87 | mūrlata S-1 |  |  |
| 2.2. | Koka brusas 9400x75x200mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3/skaits | 12.32/80 | spāre S-2 |  |  |
| 2.3. | Koka brusas 1200x50x100mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3/skaits | 0.53/80 | mazspāre S-3 |  |  |
| 2.4. | Koka brusas 6000x100x150mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 3.22 | garen guļbaļkis S-4 |  |  |
| 2.5. | Koka brusas 900x100x100mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3/skaits | 0.36/36 | statnis S-5 |  |  |
| 2.6. | Koka brusas 1500x100x100mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3/skaits | 0.59/36 | statnis S-6 |  |  |
| 2.7. | Koka brusas 700x100x100mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3/skaits | 0.11/14 | statnis S-7 |  |  |
| 2.8. | Koka brusas 6000x100x200mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 4.4  | koka sija (kopturis) S-8 |  |  |
| 2.9. | Koka brusas 6000x50x150mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 3.52 | saite S-9 |  |  |
| 2.10. | Koka brusas 6000x60x180mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 0.29 | koka sija S-10 |  |  |
| 2.11. | Koka brusas 420x50x50mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3/skaits | 0.05/40 | šķautnītīs S-11 |  |  |
| 2.12. | Koka brusas 6000x25x60mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 1.45 | garenlata S-12 |  |  |
| 2.13. | Koka brusas 6000x100x32mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 11.12 | škērslata S-13 |  |  |
| 2.14 | Koka brusas 400x50x50mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3/skaits | 0.26/240 | balsta brusa S-14 |  |  |
| 2.15. | Koka brusas 675x50x180mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3/skaits | 1.10/160 | koka uzliktnis S-15 |  |  |
| 2.16. | Koka brusas 6000x50x50mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 0.66 | brusa S-16 |  |  |
| 2.17. | Koka apdares dēļi 6000x100x19mm (ēvelētas, apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 1.10 | dēlis S-17 |  |  |
| 2.18. | Dēļi 6000x100x25mm (apstrādātas ar antiseptiķi un antipirēnu), t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m3 | 2.05 | stiprinājuma latas |  |  |
| **KOPĀ:** |  |

* pasūtījumu pieņemšanas kārtība:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
* piegādes termiņš no pasūtījuma saņemšanas brīža uz adresi: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 (vai tirdzniecības vietā Daugavpilī) \_\_\_\_\_\_ dienu laikā saskaņā ar veikto pieteikumu.

**•** minimālais pasūtījuma apjoms EUR bez PVN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Izpildītāja atbildīgā persona līguma izpildes laikā: <amats, vārds, uzvārds, tālrunis, mobilais tālrunis, elektroniskā pasta adrese>.

* Izpildītājs ir informēts un neiebilst pret to, ka Pasūtītājs negarantē līguma darbības laikā pilnā apmērā iepirkt tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Vārds, uzvārds,****(amats)**  |

 |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums**  |  |

**B**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkuma 2.daļai**

**„****Jumta seguma un fasādes elementu iegāde SIA “Labiekārtošana-D” vajadzībām”**

**identifikācijas Nr.L2018/17**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |

 Piedāvājam piegādāt iepirkuma priekšmeta preces (jumta seguma un fasādes elementu), saskaņā ar iepirkuma identifikācijas Nr.L2018/17, nolikuma nosacījumiem ar tehnisko piedāvājumu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | **Preces nosaukums un tehniskais raksturojums** | **Mērv.** | **Plānotais apjoms** | **Piezīmes** | **Cena par vienu vienību EUR bez PVN** | **Kopā EUR bez PVN** |
| 1. | ***Jumta un fasādes elementu konstrukcija (atbilstoši Projekta BK markas rasējumiem un būvdarbu apjomu saraksta)*** |  |  |
| 2.1. | Cinkotā krāsota tērauda loksne, RR-23, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m2 | 842.4 | Cinkots krāsots tērauds “RUUKKI” Classic PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |  |  |
| 2.2. | Kore RR-23, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m | 40.00 | Cinkots krāsots tērauds “RUUKKI” Classic PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |  |  |
| 2.3. | Kores balsts, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m | 80.00 | “RUUKKI” Classic PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |  |  |
| 2.4. | Cinkotā krāsota skārda nosegelements (lāsenis teknēm), RR-23, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m2 | 35.20 | “RUUKKI” PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |  |  |
| 2.5. | Karnīzes piekārtekne Ø150 ar piederumiem, RR-23, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m | 80.00 | Cinkots krāsots tērauds “RUUKKI” PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |  |  |
| 2.6. | Ūdens notekcaurule D100 ar piederumiem, RR-23, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m | 51.00 | Cinkots krāsots tērauds “RUUKKI” PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |  |  |
| 2.7. | Sniega aiztures barjera L vai ekvivalents, RR-23, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m | 80.00 | Cinkots krāsots tērauds “RUUKKI” PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |  |  |
| 2.8. | Cinkotais skārda pieslēgums/nosegelements (sienu pieslēgums), RR-23, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m2 | 11.00 | Cinkots krāsots tērauds “RUUKKI” PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |  |  |
| 2.9. | Cinkotais skārda pieslēgums/nosegelements (parapetu nosegelements, asīs A-C/1,3), RR-23, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m2 | 26.40 |  Cinkots krāsots tērauds “RUUKKI” PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |  |  |
| 2.10. | Kanalizācijas izvads, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | gab. | 1 | “RUUKKI” |  |  |
| 2.11. | Jumta lūka 900x900, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | gab. | 4 | “RUUKKI” |  |  |
| 2.12. | Jumta deflektori, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | gab. | 6 | “RUUKKI” |  |  |
| 2.13. | Ārējās skārda palodzes, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml.  | m | 14,80 | Cinkots krāsots tērauds “RUUKKI” PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |  |  |
| 2.14. | Cokola joslas cinkotais skārda nosegelements, RR-23, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | m | 20.00 | Cinkots krāsots tērauds “RUUKKI” PURMAT b=0.6mm ar PURAL pārklājumu |  |  |
| **KOPĀ:** |  |

* pasūtījumu pieņemšanas kārtība:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
* piegādes termiņš no pasūtījuma saņemšanas brīža uz adresi: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 (vai tirdzniecības vietā Daugavpilī) \_\_\_\_\_\_ dienu laikā saskaņā ar veikto pieteikumu.

**•** minimālais pasūtījuma apjoms EUR bez PVN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Izpildītāja atbildīgā persona līguma izpildes laikā: <amats, vārds, uzvārds, tālrunis, mobilais tālrunis, elektroniskā pasta adrese>.

* Izpildītājs ir informēts un neiebilst pret to, ka Pasūtītājs negarantē līguma darbības laikā pilnā apmērā iepirkt tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Vārds, uzvārds,****(amats)**  |

 |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums**  |  |

**C**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Iepirkuma 3.daļai**

**„** **Metāla izstrādājumu iegāde SIA “Labiekārtošana-D” vajadzībām”**

**identifikācijas Nr.L2018/17**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |

 Piedāvājam piegādāt iepirkuma priekšmeta preces (metāla izstrādājumu), saskaņā ar iepirkuma identifikācijas Nr.L2018/17, nolikuma nosacījumiem ar tehnisko piedāvājumu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Preces nosaukums un tehniskais raksturojums** | **Mērv.** | **Plānotais apjoms** | **Piezīmes** | **Cena par vienu vienību EUR bez PVN** | **Kopā EUR bez PVN** |
| 1 | ***Cokola pastiprināšana (atbilstoši Projekta BK markas rasējumiem un būvdarbu apjomu saraksta)*** |  |  |
| 1.1. | Stiegras Ø20 | t/skaits | 0.11/75 | B500BL=570mm |  |  |
| 1.2. | Stiegrojuma siets 150/150/10/10 | m2 | 12.00 | B500B; S-1 |  |  |
| 2. | ***Ķieģeļu sienu pastiprināšana (atbilstoši Projekta BK markas rasējumiem un būvdarbu apjomu saraksta)*** |  |  |
| 2.1. | Stiegras Ø28, t.sk. 6.0 gabali ar vītni, plātiem paplāksnēm un uzgriežņiem (8.8) | t | 0.22 | Lmin = 6000mm; B500B |  |  |
| 2.2. | Savilcējuzmava Ø56 | gab. | 3.00 | L=300mm |  |  |
| 2.3. | Stiegras Ø12 | gab. | 12.00 | L = 420mm; B500B |  |  |
| 2.4. | Kašnaglas Ø12 | gab. | 15.00 | L=300mm; solis 3.0m |  |  |
| 2.5. | UPN 160 (ar caurumu Ø30) | gab. | 6.00 | L=500mm; ras. BK-11) |  |  |
| 2.6. | Metāla loksne **-**50x8 | gab. | 12.00 | L=200mm |  |  |
| 2.7. | Cinkots metāla siets 30/30/3/3 | m2 | 3.00 |  |  |  |
| 2.8. | Stiegrojuma siets 100/100/4/4 | t | 0.11 | B500B |  |  |
| 3. | ***Metāla vārtu ailu ierāmēšana (atbilstoši Projekta BK markas rasējumiem un būvdarbu apjomu saraksta)*** |  |  |
| 3.1. | Metāla leņķis 100x10, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | gab. | 42.00 | L=3500mm |  |  |
| 3.2. | Metāla leņķis 100x10, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | gab. | 74.00 | L=4000mm |  |  |
| 3.3. | Metāla leņķis 100x10, t.sk. savienojumi, stiprinājumi, kronšteini un tml. | gab. | 16.00 | L=100mm |  |  |
| 3.4. | Metāla loksne **-**70x6 | gab. | 288.00 | L=470mm |  |  |
| 3.5. | Metāla loksne **-**50x10 | gab. | 16.00 | L=100mm |  |  |
| **KOPĀ:** |  |

* pasūtījumu pieņemšanas kārtība:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
* piegādes termiņš no pasūtījuma saņemšanas brīža uz adresi: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 (vai tirdzniecības vietā Daugavpilī) \_\_\_\_\_\_ dienu laikā saskaņā ar veikto pieteikumu.

**•** minimālais pasūtījuma apjoms EUR bez PVN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Izpildītāja atbildīgā persona līguma izpildes laikā: <amats, vārds, uzvārds, tālrunis, mobilais tālrunis, elektroniskā pasta adrese>.

* Izpildītājs ir informēts un neiebilst pret to, ka Pasūtītājs negarantē līguma darbības laikā pilnā apmērā iepirkt tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Vārds, uzvārds,****(amats)**  |

 |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums**  |  |

**5. PIELIKUMS**

**iepirkuma Nolikumam**

**“****Jumta seguma, fasādes elementu, metāla**

**izstrādājumu un kokmateriālu iegāde”, L 2018/17**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

 *(veidne, aizpilda katrai iepirkuma daļai atsevišķi)*

**Pretendents,** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

piedāvā veikt preču piegādi iepirkuma “Jumta seguma, fasādes elementu, metāla

izstrādājumu un kokmateriālu iegāde”, identifikācijas Nr. L 2018/17 (*norādīt daļas numuru un nosaukumu)* un , ietvaros saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem par kopējo līguma cenu:

|  |
| --- |
| **Finanšu piedāvājums EUR bez PVN** (cipariem, vārdiem) |
|  |

Apliecinām, ka:

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu izpildi pilnā apjomā ar piegādi (ja attiecināms);
3. piedāvātais darbu izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā.

Apņemamies: slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam.

2018.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**6. PIELIKUMS**

**iepirkuma Nolikumam**

**“Jumta seguma, fasādes elementu, metāla**

**izstrādājumu un kokmateriālu iegāde”, L 2018/17**

**Pretendenta pieredze**

**SIA “LABIEKĀRTOŠANA-D,**

Daugavpils, 1.Pasažieru iela 6, LV-5401

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(norādīt Pretendenta pilnu nosaukumu un juridisko adresi, biroja adresi, reģistrācijas numuru)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona** | **Piegādātās iepirkuma priekšmeta apjoms** | **Līguma summa bez PVN****(*euro*)** | **Piegādes laiks (gads/mēnesis)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Pielikumā: \_\_ (\_\_\_) atsauksme/es (kopija/as) kopā uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lpp.2018.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums) |

**7. PIELIKUMS**

**iepirkuma Nolikumam**

**“****Jumta seguma, fasādes elementu, metāla**

**izstrādājumu un kokmateriālu iegāde”, L 2018/17**

*Projekts*

**P I EGĀDES L Ī G U M S**

Daugavpilī, 2018.gada \_\_.\_\_\_\_\_

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana – D”, reģistrācijas Nr.41503003033, juridiskā adrese: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, tās valdes locekļa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese\_\_\_\_\_\_\_\_, (turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses, abi kopā saukti „Puses”,

 pamatojoties uz iepirkumu komisijas 2018.gada\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lēmumu (prot.Nr.\_\_\_\_) iepirkumā „ Jumta seguma, fasādes elementu, metāla izstrādājumu un kokmateriālu iegāde” iepirkuma identifikācijas Nr.L2018/17, noslēdz šādu līgumu, (turpmāk – Līgums):

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

* 1. 1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un PĀRDEVĒJS apņemas pārdot \_\_\_\_, turpmāk tekstā “PRECE”, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA izsludinātā iepirkuma Nr. L2018/17 prasībām, iesniegto finanšu piedāvājumu, tehnisko specifikāciju un šā Līguma noteikumiem.
	2. 1.2. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt par PRECI PĀRDEVĒJAM šajā Līgumā noteiktajā apmērā un termiņos.
	3. 1.3. PRECE tiek pārdota PASŪTĪTĀJAM, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pasūtījumiem, atbilstoši pavadzīmē noteiktajam daudzumam un cenai. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņa pārdodamā PRECE ir sertificēta Latvijas Republikā. Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt preces uz visu iepirkuma apjomu vai atsevišķas partijas.
1. **LĪGUMA IZPILDE**
	1. PĀRDEVĒJS garantē preces atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem, tie ir atbilstoši sertificēti un to atbilstība novērtēta saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvo aktu prasībām.
	2. Piegādājamās PRECES daudzumu, vietu un laiku PUŠU šajā Līgumā minētās kontaktpersonas saskaņo pirms katras konkrētās PREČU partijas piegādes. Saskaņojums tiek veikts ar e-pasta starpniecību.
	3. PRECE PĀRDEVĒJAM ir jāpiegādā ne vēlāk kā \_\_ dienu laikā no pasūtījuma veikšanas. Pa elektronisko pastu nosūtīts Pasūtījums uzskatāms par saņemtu nākošajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
	4. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas pretenzijas par PRECES kvalitāti, PUSES sastāda divpusēju aktu par preces neatbilstību un to novēršanas termiņiem. Pie akta sastādīšanas PASŪTĪTĀJS pieaicina PĀRDEVĒJA pilnvarotu personu. Pretenziju novēršanu PĀRDEVĒJS veic par saviem līdzekļiem.
	5. Izpildot dotā Līguma saistības, PUSES vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	6. Pārdodamās PRECES daudzums norādīts pavadzīmē – rēķinā, ko PĀRDEVĒJS izraksta, un kuru PUSES uzskata par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
	7. PRECES pieņemšana–nodošana tiek noformēta ar pavadzīmi–rēķinu, kuru paraksta PUŠU pārstāvji vai šajā Līgumā minētās kontaktpersonas.

**3.** **NORĒĶINU KĀRTĪBA**

* 1. Līguma darbības laikā PRECEI ir spēkā tā cena, ko PĀRDEVĒJS ir piedāvājis izsludinātajā publiskajā iepirkumā ar identifikācijas numuru L2018/17.
		+ 1. PRECES cena par visu iepirkuma apjomu ir EUR ....... bez pievienotās vērtības nodokļa, preču saņemšanas vietas adrese: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401.
	2. PRECES cenā ir iekļauti visi iespējamie izdevumi, kas var rasties PĀRDEVĒJAM ar Līguma izpildi.
	3. PASŪTĪTĀJS apņemas PĀRDEVĒJAM par saņemto PRECI samaksāt 45 (četrdesmit pieci) dienu laikā pēc PĀRDEVĒJA piestādītā rēķina saņemšanas.
	4. Par termiņā neveiktajiem maksājumiem PASŪTĪTĀJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents bez PVN) apmērā no laikā neveikto maksājumu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit) procentiem no līguma summas.
	5. Ja PRECES piegāde PĀRDEVĒJA vainas dēļ aizkavējas, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents bez PVN) apmērā no PĀRDEVĒJA atlīdzības par nepiegādāto PRECES daudzumu par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit) procentiem no līguma summas.
	6. Līguma 3.5. apakšpunktā minētā nokavējuma gadījumā tiek sastādīts Akts ar termiņu, kad Līguma saistības ir jāizpilda.
	7. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo PUSES no ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes. No kādas PUSES saņemtie finanšu līdzekļi sākotnēji tiek izmantoti nokavējuma procentu dzēšanai, bet atlikušie – pamatparāda/ pamatmaksājuma segšanai.

**4.** **NEPĀRVARAMA VARA**

* 1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus PUSES nevarēja paredzēt un novērst.
	2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos otra PUSE tiek informēta rakstveidā 3 (trīs) dienu laikā, skaitot no šādu apstākļu iestāšanās vai izbeigšanās.
	3. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, PUSES var pagarināt Līguma saistību izpildes termiņus vai pārtraukt Līgumu, brīdinot par to otru Pusi rakstiski.

**5. PUŠU ATBILDĪBA**

* 1. Atbildībai par zaudējumiem, kas radušies šī līguma rezultātā, piemērojami Civillikuma noteikumi, kas attiecas uz zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies nepildot jeb pienācīgi nepildot kādu saistību.
	2. PUSES viena pret otru ir materiāli atbildīgas par līgumsaistību neizpildi, kā arī par otrai PUSEI radītiem zaudējumiem, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI**

* 1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un noslēgts uz saistību izpildes laiku. Līguma darbības laikā PRECES cena nedrīkst paaugstināties. Puses var vienoties tikai par atbilstošu iepirkuma priekšmeta cenas samazināšanu.
	2. Parakstītais līgums sevī pilnīgi ietver abu PUŠU vienošanos.
	3. PUSES vienpusēji var izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, rakstiski vienojoties.
	4. Izbeidzot Līgumu pirms termiņa, PUSES izpilda no šī Līguma izrietošās savstarpējās finanšu saistības 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā, skaitot no vienošanās par Līguma izbeigšanu abpusējas parakstīšanas vai paziņojuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas, ieturot naudas līdzekļus nokavējuma procentu vai zaudējumu segšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.
	5. Nekādas šī līguma izmaiņas vai labojumi vai mutiski solījumi vai apņemšanās attiecībā uz to nav spēkā, ja tie nav fiksēti rakstiskā formā un abas PUSES nav tos parakstījušas.
	6. Neviena no šīm līgumslēdzēja PUSĒM nav tiesīgas šīs saistības nodot kādai trešajai personai.
	7. Līgums sastādīts atbilstoši Latvijas likumdošanai. Jautājumi, kas tieši nav atrunāti šajā Līgumā, tiks risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	8. Visus strīdus, kas PUSĒM radušies sakarā ar Līguma izpildi, PUSES mēģinās atrisināt vienošanās ceļā, bet, ja tas nebūs iespējams, Latvijas Republikas tiesā.
	9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs pie PĀRDEVĒJA.
	10. Līgumam ir divi pielikumi:
		1. Pielikums Nr.1 – PĀRDEVĒJA iepirkumā ID Nr.L2018/17 iesniegtā finanšu piedāvājuma kopija uz .. lapām;
		2. Pielikums Nr.2 – PĀRDEVĒJA iepirkumā ID Nr.L2018/17 iesniegtās tehniskās specifikācijas kopija uz ... lapām.

Kontaktpersonas, kuras drīkst izsniegt un saņemt šajā līgumā minēto PRECI:

No PĀRDEVĒJA puses : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No PASŪTĪTĀJA puses:

**7. PUŠU REKVIZĪTI:**

PĀRDEVĒJS PASŪTĪTĀJS

1. Minēto informāciju norāda, jo, saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai. Informācija par atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam sniedzama arī par piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmumu.

Papildus skat.: <https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf> [↑](#footnote-ref-1)