**Darbu apjomi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Materiālu un darbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| **1.Objekts:Daugavpils 21.pirmsskolas izglītības iestāde, Jātnieku iela 66, Daugavpils** | | | |
| **Sadalne GS** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | Drošinātāji 100A | gab. | 6 |
| 2.2. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 5 |
| 2.3. | Sliede DIN | gab. | 1 |
| 2.4. | Vads PV3 4.0mm2 | m | 12 |
| 2.5. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.6. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.7. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.8. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
| **Sadalne LSS 1** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | Drošinātāji 40A | gab. | 6 |
| 2.2. | Drošinātāji 30A | gab. | 6 |
| 2.3. | Drošinātāji 60A | gab. | 3 |
| 2.4. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.5. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.6. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.7. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
| **Sadalne LSS 2** | | | |
| 1 | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 2 | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 4 |
| 2.2. | Vads PV3 4,0mm2 | m | 2 |
| 2.3. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.4. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.5. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.6. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
| **Sadalne LSS 3** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | Drošinātāji 40A | gab. | 3 |
| 2.2. | Drošinātāji 30A | gab. | 3 |
| 2.3. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 10 |
| 2.4. | Vads PV3 4,0mm2 | m | 12 |
| 2.5. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.6. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.7. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.8. | Atslēgu un durvju remonts | k-ts | 1 |
| 2.9. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
| **Sadalne LSS 4** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.3. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 14 |
| 2.5. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.6. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.7. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.8. | Atslēgu remonts | gab. | 1 |
| 2.9. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
| **Sadalne AS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 11 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1 | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 56 |
| 2.2. | Vads PV3 4,0mm2 | m | 32 |
| 2.3. | Komutācijas darbi | k-ts | 11 |
| 2.4. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 11 |
| 2.5. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 11 |
| 2.6. | Atslēgu remonts | gab. | 11 |
| 2.7. | Montāžas izstrādājumi | objekts | 1 |
| 2.8. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 11 |
|  | | | |
| **2.Objekts:Daugavpils 22.pirmsskolas izglītības iestāde, Poligona iela 50, Daugavpils** | | | |
| **Sadalne GS** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | Drošinātāji 100A | gab. | 12 |
| 2.2. | Kontaktors 5.5kW | gab. | 2 |
| 2.3. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 7 |
| 2.4. | Kopne 1F | gab. | 1 |
| 2.5. | Sliede DIN | gab. | 1 |
| 2.6. | Vads PV3 4.0mm2 | m | 8 |
| 2.7. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.8. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.9. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.10. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
| **Sadalne LSS 1** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | Drošinātāji 50A | gab. | 3 |
| 2.2. | Drošinātāji 15A | gab. | 11 |
| 2.3. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.4. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.5. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.6. | Atslēgu remonts | gab. | 1 |
| 2.7. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
| **Sadalne LSS 2** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | 3 fāzes automātslēdzis C16A | gab. | 2 |
| 2.2. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 5 |
| 2.3. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.4. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.5. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.6. | Atslēgu remonts | gab. | 1 |
| 2.7. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
| **Sadalne AS 1,2,3,4,5,6,7** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 7 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 70 |
| 2.2. | Vads PV3 4,0mm2 | m | 25 |
| 2.3. | Komutācijas darbi | k-ts | 11 |
| 2.4. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 11 |
| 2.5. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 11 |
| 2.6. | Atslēgu remonts | gab. | 11 |
| 2.7. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 7 |
| **Sadalne AS 8** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 1.1. | Sadalne demontāža | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | Sadalne uzstādīšana | gab. | 1 |
| 2.2. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 7 |
| 2.3. | 3 fāzes automātslēdzis C16A | gab. | 2 |
| 2.4. | Vads PV3 4,0mm2 | m | 3 |
| 2.5. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.6. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.7. | Kabeļa kanals 40x40mm | m. | 15 |
| 2.8. | Montāžas izstrādājumi | objekts | 1 |
| 2.9. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
|  | | | |
| **3.Objekts:Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas iela 104A, Daugavpils** | | | |
| **Sadalne LSS 1** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | 3 fāzes automātslēdzis C16A | gab. | 6 |
| 2.2. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 11 |
| 2.3. | Vads PV3 4,0mm2 | m | 12 |
| 2.4. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.5. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.6. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.7. | Atslēgu remonts | gab. | 1 |
| 2.8. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
| **Sadalne LSS 2** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 8 |
| 2.2. | Vads PV3 4,0mm2 | m | 4 |
| 2.3. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.4. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.5. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.6. | Atslēgu remonts | gab. | 1 |
| 2.7. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
| **Sadalne AS 1,2,3,4,5,6,7,8,9** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 9 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 68 |
| 2.2. | Vads PV3 4,0mm2 | m | 15 |
| 2.3. | Komutācijas darbi | k-ts | 9 |
| 2.4. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 9 |
| 2.5. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 9 |
| 2.6. | Atslēgu remonts | gab. | 9 |
| 2.7. | Montāžas izstrādājumi | objekts | 9 |
| 2.8. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 9 |
|  | | | |
| **4.Objekts:J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola, Komunālā iela 2, Daugavpils** | | | |
| **Sadalne LSS 1** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 9 |
| 2.2. | 3 fāzes automātslēdzis C16A | gab. | 3 |
| 2.3. | Vads PV3 4,0mm2 | m | 4 |
| 2.4. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.5. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.6. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.7. | Atslēgu remonts | gab. | 1 |
| 2.8. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
| **Sadalne LSS 2** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 14 |
| 2.2. | 3 fāzes automātslēdzis C16A | gab. | 2 |
| 2.3. | Vads PV3 4,0mm2 | m | 7 |
| 2.4. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.5. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.6. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.7. | Atslēgu remonts | gab. | 1 |
| 2.8. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
| **Sadalne LSS 3** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 18 |
| 2.2. | Vads PV3 4,0mm2 | m | 10 |
| 2.3. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.4. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.5. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.6. | Atslēgu remonts | gab. | 1 |
| 2.7. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
| **Sadalne LSS 4** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 20 |
| 2.2. | 3 fāzes automātslēdzis C16A | gab. | 4 |
| 2.3. | Vads PV3 4,0mm2 | m | 12 |
| 2.4. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.5. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.6. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.7. | Atslēgu remonts | gab. | 1 |
| 2.8. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
| **Sadalne AS 1,2,3,4,5,6** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 6 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 48 |
| 2.2. | Vads PV3 4,0mm2 | m | 18 |
| 2.3. | Komutācijas darbi | k-ts | 6 |
| 2.4. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 6 |
| 2.5. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 6 |
| 2.6. | Atslēgu remonts | gab. | 6 |
| 2.7. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 6 |
| **Sadalne AS 7** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 1.1. | Sadalne demontāža | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | Sadalne uztādīšana | gab. | 1 |
| 2.2. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 11 |
| 2.3. | Vads PV3 4,0mm2 | m | 2 |
| 2.4. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.5. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.6. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
| **Sadalne AS 8** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 1.1. | Sadalne demontāža | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | Sadalne uztādīšana | gab. | 1 |
| 2.2. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 4 |
| 2.3. | Vads PV3 4,0mm2 | m | 2 |
| 2.4. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.5. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.6. | Montāžas izstrādājumi | objekts | 1 |
| 2.7. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
|  | | | |
| **5.Objekts:Daugavpils Centra vidusskola, Kandavas iela 17, Daugavpils** | | | |
| **Sadalne SS 1** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | 3 fāzes automātslēdzis B50A | gab. | 4 |
| 2.2. | Vads PV3 10,0mm2 | m | 2 |
| 2.3. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.4. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.5. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.6. | Atslēgu remonts | gab. | 1 |
| 2.7. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
| **Sadalne AS 1** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 13 |
| 2.2. | Vads PV3 4,0mm2 | m | 3 |
| 2.3. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.4. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.5. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.6. | Atslēgu remonts | gab. | 1 |
| 2.7. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
| **Sadalne AS 2** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 8 |
| 2.2. | Vads PV3 4,0mm2 | m | 3 |
| 2.3. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.4. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.5. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.6. | Atslēgu remonts | gab. | 1 |
| 2.7. | Montāžas izstrādājumi | objekts | 1 |
| 2.8. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
|  | | | |
| **6.Objekts:Daugavpils Valsts Poļu ģimnāzijas sākumskola Marijas iela 1, Daugavpils** | | | |
| **Sadalne KS** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 1.1. | KS sadalne demontāža | k-ts | 1 |
| 1.2. | Spēka kabeļa atslēgšana | k-ts | 3 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | KS sadalne 700x1400x350 uzstādīšana | gab. | 1 |
| 2.2. | Svirslēdzis 400A | gab. | 2 |
| 2.3. | Metāliska kabeļa aizsardzība | k-ts | 1 |
| 2.4. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.5. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.6. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.7. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
| **Sadalne AS 1,2,3,4,5,6** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 6 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 42 |
| 2.2. | Vads PV3 4,0mm2 | m | 8 |
| 2.3. | Komutācijas darbi | k-ts | 6 |
| 2.4. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 6 |
| 2.5. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 6 |
| 2.6. | Atslēgu remonts | gab. | 6 |
| 2.7. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 6 |
| **Sadalne LSS 1** | | | |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** | k-ts | 1 |
| 2.1. | Strāvmaiņis 100/5 | gab. | 6 |
| 2.3. | 3 fāzes automātslēdzis C50A | gab. | 6 |
| 2.4. | Drošinātāji 100A | gab. | 9 |
| 2.5. | Svirslēdzis 250A | gab. | 3 |
| 2.6. | Kontaktors 5,5kW | gab. | 6 |
| 2.7. | Vads PV3 10,0mm2 | m | 40 |
| 2.8. | Kabelis NYM 5x16mm2 | m | 25 |
| 2.9. | Komutācijas darbi | k-ts | 2 |
| 2.10. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.11. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.12. | Atslēgu remonts | gab. | 1 |
| 2.13. | Montāžas izstrādājumi | objekts | 1 |
| 2.14. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
|  | | | |
| **7.Objekts:Daugavpils 11.pamatskola Arhitektu iela 10, Daugavpils** | | | |
|  | **Sadalne LSS 1** |  |  |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | Svirslēdzis 250A | gab. | 1 |
| 2.2. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 16 |
| 2.3. | 3 fāzes automātslēdzis C16A | gab. | 8 |
| 2.4. | Vads PV3 10,0mm2 | m | 15 |
| 2.5. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.6. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.7. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.8. | Atslēgu remonts | gab. | 1 |
| 2.9. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
|  | **Sadalne LSS 2** |  |  |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | Svirslēdzis 400A | gab. | 1 |
| 2.2. | 3 fāzes automātslēdzis C16A | gab. | 3 |
| 2.3. | 3 fāzes automātslēdzis B50A | gab. | 8 |
| 2.4. | Vads PV3 10,0mm2 | m | 15 |
| 2.5. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.6. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.7. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.8. | Atslēgu remonts | gab. | 1 |
| 2.9. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
|  | **Sadalne SS** |  |  |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 1 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | Kontaktors 5,5kW | gab. | 2 |
| 2.2. | 1 fāzes automātslēdzis C16A | gab. | 14 |
| 2.3. | Vads PV3 4,0mm2 | m | 15 |
| 2.4. | Komutācijas darbi | k-ts | 1 |
| 2.5. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |
| 2.6. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 1 |
| 2.7. | Atslēgu remonts | gab. | 1 |
| 2.8. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 1 |
|  | **Sadalne AS 1 -26** |  |  |
| 1. | **Demontāžas darbi** | k-ts | 26 |
| 2. | **Montāžas darbi:** |  |  |
| 2.1. | 1 fāzes automātslēdzis B16A | gab. | 208 |
| 2.2. | Vads PV3 4,0mm2 | m | 55 |
| 2.3. | Komutācijas darbi | k-ts | 26 |
| 2.4. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 26 |
| 2.5. | Sadaļņu tīrīšana | k-ts | 26 |
| 2.6. | Atslēgu remonts | gab. | 26 |
| 2.7. | Montāžas izstrādājumi | objekts | 1 |
| 2.8. | Elektroinstalācijas shēmas sastādīšana | k-ts | 26 |
|  | | | |
| **8.Objekts: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes garāžas.** | | | |
|  | **1.telpa** |  |  |
| 1. | **Demontāžas darbi:** |  |  |
| 1.1. | Gaismeklis | gab. | 9 |
| 1.2. | 1 fāzes rozetes | gab. | 3 |
| 1.3. | 3 fāzes rozetes | gab. | 1 |
| 1.4. | Kabelis NYM 3X1,5 | m | 16,6 |
| 1.5. | Kabelis NYM 3X2,5 | m | 33,3 |
| 1.6. | Vienpolīgs slēdzis | gab. | 4 |
| 1.7. | Sadalne 24 mod v/a IP 44 | gab. | 2 |
| 2. | **Montāžas darbi** |  |  |
| 2.1. | Sadalne 24 mod v/a IP 44 | gab. | 4 |
| 2.2. | Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=40A;~380V B- tipa | gb | 4,00 |
| 2.3. | Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=32A;~380V B- tipa | gb | 4,00 |
| 2.4. | Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=25A;~380V B- tipa | gb | 4,00 |
| 2.5. | Noplūdstrāvas aizsardzības relejs Inom=25A, ΔI=30mA; ~220V. | gb | 4,00 |
| 2.6. | Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=10A;~230V; B- tipa | gb | 4,00 |
| 2.7. | Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=16A;~230V; B- tipa | gb | 4,00 |
| 2.8. | Gaismeklis 4x18 G13 V/a | gab. | 10 |
| 2.9. | Spuldze 18/830w | gab. | 40 |
| 2.10. | Kabelis NYM 5X4 | m | 22 |
| 2.11. | Kabelis NYM 5x2,5 | m | 14 |
| 2.12. | Kabelis NYM 3X1,5 | m | 80 |
| 2.13. | Kabelis NYM 3X2,5 | m | 20 |
| 2.14. | 1 fāzes rozešu komplekts (roz. sk. 2 gab.), ar aizsargkontaktu, ar iebūvēto aizklāji; IP4416 A; ~230V montāža v/a | gab. | 5 |
| 2.15. | 2-vietīga kārba pogām uzstādīšana | gab. | 1 |
| 2.16. | Spiedpoga sarkana uzstādīšana | gab. | 1 |
| 2.17. | Spiedpoga zaļa uzstādīšana | gab. | 1 |
| 2.18. | Kontaktora 25 A montāža | gab. | 1 |
| 2.19. | Vienpolīgs zem apmetuma slēdzis; ~230V, 10A; IP4410 A; ~230V montāža v/a | gab. | 2 |
| 2.20. | Divpolīgs zem apmetuma slēdzis; ~230V, 10A; IP4410 A; ~230V montāža v/a | gab. | 1 |
| 2.21. | Caurule taisna 20mm/3m | m | 20 |
| 2.22. | Turētājskava 20mm | kompl. | 1 |
| 2.23. | Līkums lokanais 20mm | gab. | 2 |
| 2.24. | Esošo sadales renovācija | gab. | 1 |
| 2.25. | Platforma,, (noma) | d/diena | 2 |
| 2.26. | El.mērījumi un izpilddokumentācija | k-ts | 2 |
| 2.27. | Pārējie instalācijas materiāli | kompl. | 1 |
|  | **2.telpa** |  |  |
| 3. | **Demontāžas darbi:** |  |  |
| 3.1. | Gaismeklis | gab. | 4 |
| 3.2. | 1 fāzes rozetes | gab. | 2 |
| 3.3. | Kabelis NYM 3X1,5 | m | 16,6 |
| 3.4. | Kabelis NYM 3X2,5 | m | 33,3 |
| 3.5. | Vienpolīgs slēdzis | gab. | 2 |
| 3.6. | Sadalne 24 mod v/a IP 44 | gab. | 1 |
| 4. | **Montāžas darbi** |  |  |
| 4.1. | Sadalne mod v/a IP 44 | gab. | 1 |
| 4.2. | Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=40A;~380V B- tipa | gb | 1,00 |
| 4.3. | Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=32A;~380V B- tipa | gb | 1,00 |
| 4.4. | Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=25A;~380V B- tipa | gb | 1,00 |
| 4.5. | Noplūdstrāvas aizsardzības relejs Inom=25A, ΔI=30mA; ~220V. | gb | 1,00 |
| 4.6. | Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=10A;~230V; B- tipa | gb | 1,00 |
| 4.7. | Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=16A;~230V; B- tipa | gb | 2,00 |
| 4.8. | Gaismekļis 2x36 G13 v/a | gab. | 4 |
| 4.9. | Spuldze 36/830w | gab. | 8 |
| 4.10. | Kabelis NYM 3X1,5 | m | 75 |
| 4.11. | Kabelis NYM 3X2,5 | m | 40 |
| 4.12. | 1 fāzes rozešu komplekts (roz. sk. 2 gab.), ar aizsargkontaktu, ar iebūveto aizklāji; IP4416 A; ~230V montāža v/a | gab. | 3 |
| 4.13. | 3 fāzes rozešu, ar aizsargkontaktu, ar iebūveto aizklāji; IP44 32 A; ~380V montāža v/a | gab. | 1 |
| 4.14. | Vienpolīgs zem apmetuma slēdzis; ~230V, 10A; IP4410 A; ~230V montāža v/a | gab. | 1 |
| 4.15. | Divpolīgs zem apmetuma slēdzis; ~230V, 10A; IP4410 A; ~230V montāža v/a | gab. | 1 |
| 4.16. | Caurule taisna 20mm/3m | m | 8 |
| 4.17. | Turētājskava 20mm | kompl. | 18 |
| 4.18. | Līkums lokanais 20mm | gab. | 3 |
| 4.19. | Platforma,, (noma) | d/diena | 1 |
| 4.20. | El.mērījumi un izpilddokumentācija | k-ts | 2 |
| 4.21. | Pārējie instalācijas materiāli | kompl. | 1 |
|  | **3.telpa** |  |  |
| 5. | **Demontāžas darbi:** |  |  |
| 5.1. | Gaismeklis | gab. | 4 |
| 5.2. | 1 fāzes rozetes | gab. | 1 |
| 5.3. | Kabelis NYM 3X1,5 | m | 16,6 |
| 5.4. | Kabelis NYM 3X2,5 | m | 33,3 |
| 5.5. | Vienpolīgs slēdzis | gab. | 2 |
| 6. | **Montāžas darbi** |  |  |
| 6.1. | Sadalne 24 mod v/a IP 44 | gab. | 1 |
| 6.2. | Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=40A;~380V B- tipa | gb | 1,00 |
| 6.3. | Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=32A;~380V B- tipa | gb | 1,00 |
| 6.4. | Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=25A;~380V B- tipa | gb | 1,00 |
| 6.5. | Noplūdstrāvas aizsardzības relejs Inom=25A, ΔI=30mA; ~220V. | gb | 1,00 |
| 6.6. | Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=10A;~230V; B- tipa | gb | 1,00 |
| 6.7. | Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=16A;~230V; B- tipa | gb | 1,00 |
| 6.8. | Gaismekļis 2x36 G13 v/a | gab. | 4 |
| 6.9. | Spuldze 36/830w | gab. | 8 |
| 6.10. | Kabelis NYM 3X1,5 | m | 72 |
| 6.11. | Kabelis NYM 3X2,5 | m | 10 |
| 6.12. | 1 fāzes rozešu komplekts (roz. sk. 2 gab.), ar aizsargkontaktu, ar iebūveto aizklāji; IP4416 A; ~230V montāža v/a | gab. | 3 |
| 6.13. | Divpolīgs zem apmetuma slēdzis; ~230V, 10A; IP4410 A; ~230V montāža v/a | gab. | 1 |
| 6.14. | Caurule taisna 20mm/3m | m | 8 |
| 6.15. | Turētājskava 20mm | kompl. | 1 |
| 6.16. | Līkums lokanais 20mm | gab. | 4 |
| 6.17. | Platforma,, (noma) | d/diena | 1 |
| 6.18. | El.mērījumi un izpilddokumentācija | k-ts | 2 |
| 6.19. | Pārējie instalācijas materiāli | kompl. | 1 |
|  | **4.telpa** |  |  |
| 7. | **Demontāžas darbi:** |  |  |
| 7.1. | Gaismeklis | gab. | 4 |
| 7.2. | 1 fāzes rozetes | gab. | 1 |
| 7.3. | Kabelis NYM 3X1,5 | m | 16,6 |
| 7.4. | Kabelis NYM 3X2,5 | m | 33,3 |
| 7.5. | Vienpolīgs slēdzis | gab. | 2 |
| 8. | **Montāžas darbi** |  |  |
| 8.1. | Gaismekļis 2x36 G13 v/a | gab. | 4 |
| 8.2. | Spuldze 36/830w | gab. | 8 |
| 8.3. | Kabelis NYM 3X1,5 | m | 73 |
| 8.4. | Kabelis NYM 3X2,5 | m | 20 |
| 8.5. | 1 fāzes rozešu komplekts (roz. sk. 2 gab.), ar aizsargkontaktu, ar iebūveto aizklāji; IP4416 A; ~230V montāža v/a | gab. | 2 |
| 8.6. | Divpolīgs zem apmetuma slēdzis; ~230V, 10A; IP4410 A; ~230V montāža v/a | gab. | 1 |
| 8.7. | Caurule taisna 20mm/3m | m | 8 |
| 8.8. | Turētājskava 20mm | kompl. | 1 |
| 8.9. | Līkums lokanais 20mm | gab. | 4 |
| 8.10. | Platforma,, (noma) | d/diena | 0,5 |
| 8.11. | El.mērījumi un izpilddokumentācija | k-ts | 2 |
| 8.12. | Pārējie instalācijas materiāli | kompl. | 1 |
|  | **5.telpa** |  |  |
| 9 | **Demontāžas darbi:** |  |  |
| 9.1. | Gaismeklis | gab. | 4 |
| 9.2. | 1 fāzes rozetes | gab. | 2 |
| 9.3. | Kabelis NYM 3X1,5 | m | 16,6 |
| 9.4. | Kabelis NYM 3X2,5 | m | 33,3 |
| 9.5. | Vienpolīgs slēdzis | gab. | 2 |
| 10. | **Montāžas darbi** |  |  |
| 10.1. | Gaismeklis 2x36 G13 v/a | gab. | 4 |
| 10.2. | Spuldze 36/830w | gab. | 8 |
| 10.3. | Kabelis NYM 3X1,5 | m | 75 |
| 10.4. | Kabelis NYM 3X2,5 | m | 20 |
| 10.5. | 1 fāzes rozešu komplekts (roz. sk. 2 gab.), ar aizsargkontaktu, ar iebūveto aizklāji; IP4416 A; ~230V montāža v/a | gab. | 2 |
| 10.6. | Divpolīgs zem apmetuma slēdzis; ~230V, 10A; IP4410 A; ~230V montāža v/a | gab. | 2 |
| 10.7. | Caurule taisna 20mm/3m | m | 8 |
| 10.8. | Turētājskava 20mm | kompl. | 1 |
| 10.9. | Līkums lokanais 20mm | gab. | 4 |
| 10.10. | Platforma,, (noma) | d/diena | 0,5 |
| 10.11. | El.mērījumi un izpilddokumentācija | k-ts | 2 |
| 10.12. | Pārējie instalācijas materiāli | kompl. | 1 |
|  | **6.telpa** |  |  |
| 11. | **Demontāžas darbi:** |  |  |
| 11.1. | Gaismeklis | gab. | 4 |
| 11.2. | 1 fāzes rozetes | gab. | 1 |
| 11.3. | 3 fāzes rozetes | gab. | 1 |
| 11.4. | Kabelis NYM 3X1,5 | m | 16,6 |
| 11.5. | Kabelis NYM 3X2,5 | m | 33,3 |
| 11.6. | Vienpolīgs slēdzis | gab. | 2 |
| 11.7. | Sadalne 24 mod v/a IP 44 | gab. | 1 |
| 12. | **Montāžas darbi** |  |  |
| 12.1. | Sadalne 24 mod v/a IP 44 | gab. | 1 |
| 12.2. | Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=40A;~380V B- tipa | gb | 2,00 |
| 12.3. | Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=32A;~380V B- tipa | gb | 1,00 |
| 12.4. | Maks.strāvas aut.slēdzis 3f Inom=25A;~380V B- tipa | gb | 1,00 |
| 12.5. | Noplūdstrāvas aizsardzības relejs Inom=25A, ΔI=30mA; ~220V. | gb | 1,00 |
| 12.6. | Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=10A;~230V; B- tipa | gb | 2,00 |
| 12.7. | Maks.strāvas aut.slēdzis 1f Inom=16A;~230V; B- tipa | gb | 2,00 |
| 12.8. | Gaismeklis 2x36 G13 v/a | gab. | 4 |
| 12.9. | Spuldze 36/830w | gab. | 8 |
| 12.10. | Kabelis NYM 5X4 | m | 30 |
| 12.11. | Kabelis NYM 3X1,5 | m | 65 |
| 12.12. | Kabelis NYM 3X2,5 | m | 10 |
| 12.13. | 1 fāzes rozešu komplekts (roz. sk. 2 gab.), ar aizsargkontaktu, ar iebūveto aizklāji; IP4416 A; ~230V montāža v/a | gab. | 3 |
| 12.14. | Divpolīgs zem apmetuma slēdzis; ~230V, 10A; IP4410 A; ~230V montāža v/a | gab. | 1 |
| 12.15. | Caurule taisna 20mm/3m | m | 8 |
| 12.16. | Turētājskava 20mm | kompl. | 1 |
| 12.17. | Līkums lokanais 20mm | gab. | 3 |
| 12.18. | Esošo sadales renovācija | gab. | 1 |
| 12.19. | Platforma,, (noma) | d/diena | 1 |
| 12.20. | El.mērījumi un izpilddokumentācija | k-ts | 2 |
| 12.21. | Pārējie instalācijas materiāli | kompl. | 1 |
| 13. | Sadaļņu marķēšana saskaņā ar zemāk izklāstītiem apzīmējumiem | k-ts | 1 |

**Apzīmējumi:**

* KS (kabeļu komutācijas sadalne - СП);
* US (uzskaites sadalne – ЩУ);
* GS (galvenā sadalne – ЩВУ; ЩВ);
* LSS (līniju sekcionēšanas sadalne - ЩР);
* SS (spēka sadalne -ЩС);
* AS (apgaismojuma sadalne -ЩО).

**Sagatavoja:**

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis *(personiskais paraksts)* R.Vaišļa