**PROJEKTS**

**Daugavpils Valsts ģimnāzijas telpu apdares specifikācija ( apraksts)**

**Mērķis:**

1. **nodrošināt MK 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 prasību ievērošanu;**
2. **izveidot ergonomisku mācību un darba vidi.**

**Uzdevumi:**

1. **Mācību vides ergonomikas un pieejamības uzlabošana skolas telpās, sporta kompleksā un ēdnīcā**:
2. Lifta jeb vertikāla pacēlāja ierīkošana;
3. inženierkomunikāciju nomaiņa visām telpām kurām ir nepieciešams;
4. durvju nomaiņa visām telpām;
5. ventilācijas uzstādīšana vai nomaiņa : sporta ģērbtuves, ēdnīcā, sporta zālē;
6. pēc remontdarbiem grīdas akmens masas flīžu atjaunošana;
7. Visus flīžu tipus un sienas krāsu toņus precizēt autoruzraudzības laikā.
8. **Dienesta viesnīca (Saules iela 24):**
9. Dienesta viesnīcas ēkas sienu apmetuma remonts un krāsošanas darbi;
10. cokolstāva telpu sienu apmetuma remonts un krāsošanas darbi;
11. pirmā un otrā stāva numuru sienu kosmētiskais remonts, linoleja un žalūziju nomaiņa;
12. kāpņu telpu sienu krāsošanas darbi;
13. 10 duškabīņu nomaiņa.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Telpas Nr.plānā/Nr.kab.** | **Telpas nosaukums** | **Platība m2** | **Grīdas** | **Sienas** | **Griesti** | **Gaismekli** | **Piezīmes** |
| 1 | Foajē | 507.4 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Moduļveida piekārtie griesti, pielietojamas griestu plātnes ar paaugstinātiem skaņas absorbcijas rādītājiem | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus |  |
| 2 | Vējtveris | 9.7 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus |  |
| 3 | Kāpņu telpa | 15.6 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Moduļveida piekārtie griesti, pielietojamas griestu plātnes ar paaugstinātiem skaņas absorbcijas rādītājiem | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus |  |
| 4/101. | Bibliotēka | 39.3 |  | Ir veikts remonts |  | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus/lampas | Ir veikts remonts. |
| 5/101. | Bibliotēka/  Grāmatu glabātuve | 49.3 |  | Ir veikts remonts |  | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus/lampas | Kosmētiskais remonts. |
| 6/102. | Mācību kab. | 48.7 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | Sienu apdare ar tapetēm Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | „Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 7/103. | Mācību kab. | 50.5 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | Sienu apdare ar tapetēm Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | „Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 8/104. | Skolotāju istaba | 48.2 | Grīdas ieklāšana ar laminātparketa plāksnēm, kl.32 | Sienu apdare ar tapetēm Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | „Armstrong” tipa giekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 | Iekārtot 2 atdalītas ergonomiskas darba vietas  ( dir.vietniekiem) |
| 9/105. | Diektores vietn.kab. | 15.9 | Grīdas ieklāšana no laminātparketa plāksnēm, kl.32 | Sienu apdare ar tapetēm  Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Apmetums  Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt jaunus LED lampas |  |
| 10/105. | Kanceleja | 15.6 |  |  |  | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 | Ir veikts remonts. |
| 11/105. | Direktores  kab. | 32.4 |  |  |  | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 | Ir veikts remonts. |
| 12/105. | Noliktava | 3.6 | Grīdas ieklāšana no laminātparketa plāksnēm, kl.32 | Sienu apdare ar tapetēm  Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Apmetums  Krāsojums ar krāsu | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus/lampas |  |
| 13/106. | Noliktava | 4.9 | Jauna linoleja kl.43 vai 34 (homogēns,neslīdošs)  ieklāšana | Sienu apdare ar tapetēm  Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Apmetums  Krāsojums ar krāsu | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus/lampas |  |
| 14/106. | Dežūrtelpas | 7.8 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns,neslīdošs)  ieklāšana | Sienu apdare ar tapetēm  Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Apmetums  Krāsojums ar krāsu | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus/lampas | Paplāšināt dežūrtelpu lai palielinātu pārskatamību. |
| 15/107. | Kabinets | 16.1 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns,neslīdošs)  ieklāšana | Sienu apdare ar tapetēm  Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | „Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus  ( 107.+108.+109.) | Apvienot:  107.,108.,109. – datorklases MK 2002.g.27.decembra noteikumi Nr.610 |
| 16/108. | Datorkabinets | 49.8 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  elektrostatisks un konduktīvs)  ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | „Armstrong” tipa iekargriesti  vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 17/109. | Laboratorija | 15 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  elektrostatisks un konduktīvs) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku | „Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 67/110. | Datorklases | 50.6 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  elektrostatisks un konduktīvs) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | „Armstrong” tipa iekargriesti  vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 68-71/111. | Meiteņu WC | 4.6 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas | Paredzēt WC invalīdiem  68-79 nomainīt santehniku  Pārbūvēt strapsienu |
| 72-75/113. | Zēnu WC | 6.3 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas | Paredzēt WC invalīdiem  Pārbūvēt strapsienu |
| 76; 79/111.;113. | WC priekštelpa | 4.6 ; 5.0 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 77-78/112. | WC | 3.9 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| **2.stāvs** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Foajē | 386.0 |  |  | Moduļveida piekārtie griesti, pielietojamas griestu plātnes ar paaugstinātiem skaņas absorbcijas rādītājiem | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus |  |
| 2/217. | Palīgtelpa | 15.8 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs)  ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus |  |
| 3/218. | Palīgtelpa | 15.8 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs)  ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus |  |
| 4/219. | Vācu val.kab. | 48.9 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | „Armstrong” tipa iekargriesti  vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 5/220. | Matemātikas kab. | 50.0 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | „Armstrong” tipa iekargriesti  vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 6/221. | Laboratorija | 15.9 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | „Armstrong” tipa iekargriesti  vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 7/222. | Matemātikas kab. | 49.1 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | „Armstrong” tipa iekargriesti  vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 8 | Kāpņu telpa | 16.00 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu saskaņā | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus |  |
| 9/201. | Matemātikas kab. | 46.4 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu |  | Uzstādīt LED lampas |  |
| 10/202. | Laboratorija | 15.9 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | „Armstrong” tipa iekargriesti  vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 11/203. | Svešvalodas kab. | 48.8 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | „Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus/lampas |  |
| 12/204. | Latv.val.  kab. | 49.6 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | „Armstrong” tipa griestu apšūšana  vai analogs | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus/lampas |  |
| 13/205. | Laboratorija | 16.8 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | „Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 14/206. | Latv.val.  kab. | 49.7 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | „Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 15/207. | Laboratorija | 16.0 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs, akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | „Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus/lampas |  |
| 16/208. | Vēstures kab. | 50.1 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | „Armstrong” tipa iekargriesti  vai analogs | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus/lampas |  |
| 17/209. | Dēju kolektiva kab. | 17.4 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | „Armstrong” iekargriesti  vai analogs | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus/lampas |  |
| 18/210. | Ķīmijas kab. | 49.0 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  elektrostatisks un konduktīvs) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu |  | Uzstādīt LED lampas |  |
| 19/211. | Laboratorija | 16.5 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs, elektrostatisks un konduktīvs) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu |  | Uzstādīt LED lampas |  |
| 20/212. | Ķīmijas laboratorija | 31.4 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns,neslīdošs,elektrostatisks un kinduktīvs)  ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu |  | Uzstādīt LED lampas |  |
| 31/213. | Vēstures kab. | 50.1 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | „Armstrong” tipa griestu apšūšana vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 32/214. | Meiteņu WC priekštelpa | 4.9 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas | 32-43 nomainīt santehniku.  Pārbūvēt starpsienu. |
| 33-36/214. | Meiteņu WC | 4.8 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 37-40/216 | WC | 6.5 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 41/216. | Zēnu WC priekštelpa | 4.7 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 42;43/215. | WC | 3.4 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| **3.stāvs** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Foajē | 339.1 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Griestu  līsti ar skaņu izolāciju | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus |  |
| 2/316. | Palīgtelpa | 15.9 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus |  |
| 3/317. | Palīgtelpa | 15.7 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns,neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus |  |
| 4/318. | Svešvalodas kab. | 49.0 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | „Armstrong” tipa iekargriesti  vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 5 | Laboratorija | 16.6 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns,neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | „Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 6/319. | Svešvalodas kab. | 47.9 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns,neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 7/320. | Svešvalodas kab. | 32.6 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 8 | Kāpņu telpa | 16.0 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus |  |
| 9/301. | Ģeografijas kab. | 47.0 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns,neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 10/302. | Laboratorija | 15.9 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 11/303. | Bioloģijas kab. | 49.4 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  elektrostatisks un konduktīvs) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu |  | Uzstādīt LED lampas |  |
| 12/304. | Laboratorija | 15.9 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  elektrostatisks un konduktīvs) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu |  | Uzstādīt LED lampas |  |
| 13/305. | Fizikas kab. | 49.2 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  elektrostatisks un konduktīvs) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu |  | Uzstādīt LED lampas |  |
| 14/306. | Laboratorija | 16.8 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  elektrostatisks un konduktīvs) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu |  | Uzstādīt LED lampas |  |
| 15/307. | Sociālo pedagoga kab. | 32.5 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 | Apvienot kab.Nr.15,16 ( 307,308) un izveidot dabaszinību laboratoriju ar ventilāciju, elektr. pievadi u.c.) |
| 16/308. | Līdzpārvaldes kab. | 33.0 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 17/309. | Mūzikas kab. | 49.6 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus/lampas |  |
| 18 | Noliktava  ( ieeja no aktu zāles) | 17.5 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs, akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas | Stalažas aparatūras un palīgmateriālu novietošanai |
| 19 | Aktu zāle | 142.7 | Parketa nomaiņa | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Griestu apšūšana ar rīģipsi (uzlabot akustiku) | Uzstādīt jaunus gaismekļus | Pārbūvēt skatūvi, ar podestiem  Iebūvēt stacionāru apskaņošanas sistēmu. Uzstādīt spec.žalūzijas ar elektr.vadīšanu |
| 20 | Kāpņu telpa | 16.2 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus |  |
| 21/357. | Tehn.telpa – ventkamera | 15.5 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 30/312. | Svešvalodas kab. | 50.4 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) ieklāšana | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 31/313. | Meiteņu WC priekštelpa | 4.8 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas | 31-42 nomainīt santehniku  Pārbūvēt starpsienu |
| 32-35/313. | Meiteņu WC | 4.7 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 36-39/315. | Zēnu WC | 6.2 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 40/315. | Zēnu WC priekštelpa | 4.4 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 41-42/314. | WC | 3.9 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 43 | Kāpņu telpa | 129.1 |  | Krāsojums ar krāsu |  |  |  |
| 44 | Koridors | 3.1 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus |  |
| 45,46 | Arhīvs | 19.7 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs,  akustisks) nomaiņa | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar nedegošu, mitrumizturīgu minerālšķiedru griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas | Spec. arhīva stalažas |
| **-1.stavs** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaitenis | 201.0 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 2 | Siltummezgls | 47.4 | Atjaunot grīdu | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 3,4/35. | Meiteņu WC ar priekšelpu | 8.7 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 8/36. | Palīgtelpa | 5.2 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 12,13/  37. | Zēnu WC ar priekštelpu | 9.1 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 14 | Kāpņu telpa | 27.0 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 16 | Kāpņu telpa | 10.8 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 18/1. | Bibliotēkas lasītava | 51.5 |  |  |  |  |  |
| 20/2. | Mājturības laboratorija | 14.2 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs)  nomaiņa | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 21/3. | Mājturības kab. |  | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs)  nomaiņa | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 | Likvidēt metāla darbnīcu, ierīkot mākslas studiju un viz.mākslas kab. |
| 22/4. | Mājturības kab. | 32.4 |  | Ir veikts remonts | Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 23/4. | Mājturības vīrtuve | 16.2 |  | Ir veikts remonts | Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 24/5. | Mājturības laboratorija | 16.5 |  | Ir veikts remonts | Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 25/6. | Mājturības kab. | 49.2 |  | Ir veikts remonts | Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 26/8. | Mājturības noliktava | 17.5 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs)  nomaiņa | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 27/8. | Mājturības noliktava | 17.3 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs)  nomaiņa | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 28/8. | Mājturības noliktava | 5.8 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs)  nomaiņa | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 29/9. | Mājturības kab. | 69.4 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 65,30 | Koridors | 52.1 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 66/31. | Saimn.  noliktava | 8.6 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas | Stalažas |
| 87/10. | Saimn.  noliktava | 8.8 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas | Stalažas |
| 67-86/  11.-29. | Ģerbtuves | 88.8 |  |  | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas | 20 gab.( durvju skaits 20) |
| 31,33 | Kāpņu telpa | 48.3 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 34 | Koridors | 39.8 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu  - Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 36/55 | Ēdnīca | 180.6 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 37 | Virtuves telpa | 101.8 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu  - Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED gaismeklus (spec.) | 37-48 telpām - Renovācija un virtuves aprīkojuma maiņa visām telpām |
| 38 | Mazgātava | 21.4 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu  - Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED gaismeklus (spec.) |  |
| 39 | Saimniecības telpas/mazgātava | 21.5 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku  - Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED gaismekļus (spec.) |  |
| 40  41 | Ģērbtuves virtuves darbiniekiem, dūšas telpa | 7.5,  1.4 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu  - Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu |  |  |
| 42/43 | WC /  priekštelpa | 2.4 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu  - Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 44 | Noliktava | 14.6 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu  - Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 45 | Noliktava | 11.3 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu  - Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 46 | Noliktava | 6.4 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu  - Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 47 | Koridors | 24.5 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 64/51. | Elkektro-sadales telpa | 14.5 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar nedegošu, mitrumizturīgu minerālšķiedru griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 63/54. | Saimniecības telpa | 10.6 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 62/59. | Sporta ģerbtuve | 20.8 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes, krāsojums | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 57 | Sporta ģerbtuve | 21.5 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes, krāsojums | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 60,61/  59,57 | WC un dušas telpas | 9.8 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes, krāsojums | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 35,49,50 | Gaitenis | 88.8 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 58,59 | WC un dušas telpas | 8.4 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 51/62. | Tehniskā telpā | 7.5 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 53/61. | Tehniskā telpa | 379.5 |  |  |  |  | Remonts, inženierkomunikācijas nomaiņa |
| 56/61.a | Tehniskā telpā | 222.4 |  |  |  |  | Remonts, inženierkomunikācijas nomaiņa |
|  |  |  |  | **Sportkomplekss** |  |  |  |
| 1.stāvs |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,19 | Kāpņu telpa | 22 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus |  |
| 20/154. | DA spec.kab. | 8.6 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns,  neslīdošs)  nomaiņa | - Griestu  līsti ar skaņu izolāciju  - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 59 | Gaitenis | 26.5 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus |  |
| 65/152. | Laboratorija | 11.3 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu  - Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 64/151. | Medicīnas māsas kabinets | 11.1 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs)  nomaiņa | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 60-63/118,117 | WC | 3.2 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 21/155. | Trenažieru zāle | 49.9 | Spec.  Segums | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 22/157. | Kabinets | 50.8 | Spec.  Segums | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 23/158. | Kabinets | 32.9 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs)  nomaiņa | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Armstrong” tipa iekargriesti vai analogs | LED lapmpas uzstādītas pēc projekta  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana DPIP izgl.iestādēs” Nr.KPFL – 15.3/22 |  |
| 24/160. | Tehn.pers.  telpa | 17.6 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs)  nomaiņa | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 42/159. | Zēnu ģerbtuves | 38.5 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 41/159. | Zēnu ģerbtuves | 17.9 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 43/159.a | Ģerbtuves | 15.3 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas | Ierīkot masāžas kabinetu. |
| 44 | Pirts | 9.5 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes |  |  |  |  |
| 45 | Pirts | 4.5 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Apšūšana ar vagondēlīšiem  ( melnalksnis) | Apšūšana ar vagondēlīšiem  ( melnalksnis) |  |  |
| 46 | Koridors | 4.8 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Apšūšana ar vagondēlīšiem  ( melnalksnis) | Apšūšana ar vagondēlīšiem  ( melnalksnis) | Uzstādīt LED lampas |  |
| 48-50 | Gaitenis | 12.5 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus |  |
| 36/163. | Zēnu ģerbtuves | 13.2 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 34,35  /163. | Dušas telpas, WC | 9.2 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 37/162. | Meiteņu ģerbtuves | 16.5 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 39,38/  162. | Dušas telpas, WC | 7.7 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 40 | Baseins | 129.5 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu  - Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus /lampas | Baseina vannas seguma nomaiņa |
| 66 | Baseins | 446.2 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu  - Keramikas flīzes | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus /lampas | Baseina vannas seguma nomaiņa |
| 25 | Vestibils ar garderobi | 64.3 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs)  nomaiņa | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| **2.stāvs** |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Sporta noliktava | 26.2 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs)  nomaiņa | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas | Bīdāmo durvju uzstādīšana |
| 21 | Kāpņu telpa | 16.4 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 22 | Koridors | 20.4 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 24 | Sporta zāle | 539.4 | Masīvkoka grīda | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus /lampas | Ierīkot nolaižamo starpsienu, veikt citus tehniskus risinājumus, lai piemērotu sporta zāli dažādu pasākumu norisei ( ģimnāzijai nav telpu masu pasākumu norisei) |
| 30 | Balkons baseina | 121.3 | Neslīdošas keramikas vai akmens masas grīdas flīzes | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt jaunus LED gaismekļus /lampas | Balkona margu nomaiņa |
| 25 | Kāpņu telpa | 16.0 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 26 | Sporta skol.kab. | 29.2 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs)  nomaiņa | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas | Kab.Nr.26 sadalīts gaitenī un kab. |
| 29/257. | Palīgtelpa | 14.0 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns,  neslīdošs)  nomaiņa | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 28/258. | Palīgtelpa | 12.8 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns,  neslīdošs)  nomaiņa | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| **3.stāvs** |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kāpņu telpa | 16.2 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu saskaņā ar vides pieejamības prasībām | Krāsojums ar griestu krāsu saskaņā ar vides pieejamības prasībām | Uzstādīt LED lampas |  |
| 22 | Balkons sp.zāles | 109.2 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs)  nomaiņa | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu |  | Balkona margu nomaiņa |
| 23 | Kāpņu telpa | 15.9 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 24/355. | Kabinets | 14.2 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs)  nomaiņa | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas | Apvienot kab.Nr.24,25 – mācību kabinets |
| 25 | Kabinets | 20.0 | Jauna linoleja kl.43 vai 34  (homogēns, neslīdošs)  nomaiņa | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 27/356. | Tehniskā telpa | 27.6 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |
| 28/358. | Tehniskā telpa | 16.7 |  | - Apmetums  - Krāsojums ar noturīgu ekoloģisku krāsu | Krāsojums ar griestu krāsu | Uzstādīt LED lampas |  |