**VIRTUVES IEKĀRTU TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Objekts - Daugavpils Valsts ģimnāzija

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums*** | ***Jauda, kW*** | ***Izmeri, mm*** | ***Skaits*** |
| ***SADALES LĪNIJA*** |  |  |  |
| *Aizmugures plaukts ar stikla pl, apgaismoj, durvīm lejas daļā* | *x* | *1100x500x2000* | *2* |
| *Skapītis - galds ar plauktu un durvīm ( tīro trauku novietošanai)* | *x* | *1100x500x900* | *1* |
| *Skapīti ar plauktu , durvīm un izlietni labajā pusē(sif.maisīt.)* | *x* | *1100x500x900* | *1* |
| *Galds no KSP ar slēgtu ārējo malu priekš tīrām paplātēm* | *x* | *700x700x900* | *1* |
| *Galds no KSP ar slēgtu ārējo malu priekš tīrām paplātēm* | *x* | *1700x500x900* | *1* |
| *Aukstā vitrīna-vanna n/t ar slēgtu augšu un diviem plauktiem* | *0,5/1F* | *1500x700x1620* | *2* |
| *Darba galds ar slēgtu ārpusi un plauktu, norēķiniem ar klientiem* | *x* | *1000x700x900* | *1* |
| *Marmīts ar 4 GN 1/1 , n/t ,ar silto skapi , temp. līdz 90\** | *5,2/3F* | *1500x700x900* | *1* |
| *Stikls augšējais ar vienu liektu malu un apgaismojumu* | *X* | *1500* | *1* |
| *Stikls priekšējais* | *5/3F* | *1500* | *1* |
| *Plaukts no n/t* | *X* | *1500* | *1* |
| *Kronšteins diviem plauktiem* | *X* | *x* | *2* |
| *Paplāšu virzītājs* | *x* | *800* | *2* |
| *Paplāšu virzītājs* | *x* | *1500* | *3* |
| *Gastronomijas trauki no n/t un vāku ar caurumu* | *x* | *265 x 325 x 200* | *4* |
| *Gastronomijas trauki no n/t un vāku ar caurumu* | *x* | *325 x 176 x 200* | *3* |
| *Gastronomijas trauki no n/t un vāku ar caurumu* | *x* | *530X325 x 200* | *1* |
| ***TRAUKU MAZGĀTAVA*** |  |  |  |
| *Galds no n/t ar plauktu netīro trauku savākšanai* | *x* | *2000x500x870* | *1* |
| *Galds ar divām izlietnēm (sif,mais.),mašīnu kreisajā pusē, plauktu, malu* | *x* | *1200x800x870* | *1* |
| *Trauku mazgājamā mašīna ar darba ciklu 2,5-3 min* | *9,1/3F* | *800x750x1445* | *1* |
| *Tvaika nosūcējs ar sienas stiprin.tauku filtriem un apgaismojumu* | *x* | *1000x1000x450* | *1* |
| *Pēcmazgāšanas galds no n/t ar plauktu un malu (mašīna labajā pusē)* | *x* | *800x800x870* | *1* |
| *Reste trauku žāvēšanai* | *x* | *800x280* | *1* |
| *Sastatne no n/t ar 5-iem plauktiem un perforciju tīro trauku uzglabāšanai, slēgti* | *x* | *1500x500x1800* | *1* |
| *Sastatne no n/t ar 5-iem plauktiem tīro trauku uzglabāšanai, slēgti* | *x* | *1500x500x1800* | *2* |
| ***APKOPES TELPA*** |  |  |  |
| *Izlietne , šļūtenite (ūdens ņemšanai spaiņos ).* | *x* | *x* | *1* |
| *Skapis no n/t ar plauktu, āķiem mazg. līdzekļu un apkop.invent. uzglabāšanai, slēgti* | *x* | *1200x500x1700* | *1* |
| ***VIRTUVES TRAUKU MAZGĀTAVA*** |  |  |  |
| *Sastatne no n/t ar 5-iem plauktiem tīro trauku uzglabāšanai, slēgti* | *x* | *1600x500x1800* | *2* |
| *Sastatne no n/t ar 5-iem plauktiem un perforciju tīro trauku uzglabāšanai, slēgti* | *x* | *1700x500x1800* | *1* |
| *Darba galds - iebūvēta dubultā izlietne no n/t (600x700x450 ) sif.maisīt.* | *x* | *1600x750x850* | *1* |
| ***KONDITOREJAS CEHS*** |  |  |  |
| *Konvekcijas krāsns ar 6 pannām GN 1/2* | *8,5/3F* | *875x832x835* | *1* |
| *Pannas GN 2/1 ( 600x400x20)* | *x* | *x* | *12* |
| *Tvaika nosūcējs ar sienas stiprin.tauku filtriem un apgaismojumu* | *x* | *1100x1100x450* | *1* |
| *Plaukts saliekamais no n/t pie sienas stiprināms slēgti* | *x* | *1200x400* | *6* |
| *Kronšteins* | *x* | *400* | *12* |
| *Balsts* | *x* | *980* | *2* |
| *Galds no n/t ar plauktu, malu, virsplauktu un koka virsmu konditorejas izstrādāšanai* | *x* | *1600x800+300x850* | *1* |
| *Paliknis mīklas mīcītājam* | *x* | *600x700x300* | *1* |
| *Mīklas mīcītājs ar tilp. 35 kg , 1 ātrums, drošībs aizsargs* | *1,1/3F* | *730x430x770* | *1* |
| *Galds no n/t ar izlietni labajā pusē , plauktu un malu( sif,maisīt.)* | *x* | *1200x700x850* | *1* |
| *Ledusskapis ar temp. rež.+2+8 , tilp.350 litri no n/t* | *0,32/1F* | *630x630x1920* | *1* |
| ***GAĻAS CEHS*** |  |  |  |
| *Darba galds no n/t ar plauktu , malu un atvilkni labajā pusē* | *x* | *1900x800x850* | *1* |
| *Galds no n/t ar dubulto izlietni labajā pusē,plauktu , malu( sif,maisīt.)* | *x* | *1900x800x850* | *1* |
| *Mehāniskais gaļas irdinātājs* | *x* |  | *1* |
| *Plaukts no n/t* | *x* | *1000x300* | *1* |
| *Gaļas maļamā mašīna ( līdz 300 kg )* | *1,5/3F* | *490x310x460* | *1* |
| *Ledusskapis ar temp. rež.-2+8 , tilp.700 litri no n/t* | *0,32/1F* | *760x840x2150* | *1* |
| *Svari ar celtspēju līdz 5 kg* | *1F* | *x* | *1* |
| ***KARSTAIS CEHS*** |  |  |  |
| *Electriskā plīts ar 6-iem sildelementiem, bez cep. krāsns , gludo virsmu* | *17/3F* | *900x900x900* | *1* |
| *Darba galds no n/t ar plauktu un malu* | *x* | *700x900x900* | *1* |
| *Elektriskā panna ar paceļamo vāku , tilp. 64 litri* | *9/3F* | *1000x900x850* | *1* |
| *Darba galds no n/t ar plauktu , malu un atvilkni* | *x* | *1000x900x900* | *1* |
| *Elektriskais salamandra grils uz galda* | *2,5/3F* | *550x370x440* | *1* |
| *El. konvekciju krāsns ar 10 GN 1/1* | *8/3F* | *950x805x790* | *1* |
| *Sliežu paliknis konvekciju krāsnij* | *x* | *h 700* | *1* |
| *Ūdens filtrs* | *x* | *x* | *1* |
| *Gastro trauki GN 1/1 perforēti* | *x* | *530x325x100* | *5* |
| *Gastro trauki GN 1/1* | *x* | *530x325x100* | *5* |
| *Gastro trauki GN 1/1* | *x* | *530x325x40* | *5* |
| *Gastro trauki GN 1/1* | *x* | *530x325x20* | *14* |
| *Darba galds no n/t ar plauktu , malu un atvilkni* | *x* | *1000x800x900* | *1* |
| *Elektriskā panna ar paceļamo vāku , tilp. 38 litri* | *5/3F* | *600x750x875* | *1* |
| *Elektriskais vārkatls ar tilp.80 litri* | *9/3F* | *700x750x850* | *1* |
| *Tvaika nosūcējs ar tauku filtriem un apgaismojumu( 2 gab )* | *x* | *1800X1100x450* | *2* |
| *Elektriskais rokas mikseris ar uzgaļiem* | *05/1F* | *x* | *1* |
| *Kartupeļu putotājs* |  |  | *1* |
| ***AUKSTAIS CEHS*** |  |  |  |
| *Darba galds no n/t ar plauktu , malu un atvilkni labajā pusē* | *x* | *2200x800x850* | *1* |
| *Elektriskais gastrošķēlētājs* | *0,5/1F* | *410x380x520* | *1* |
| *Ledusskapis ar temp. rež.-2+8 , tilp.700 litri no n/t* | *0,32/1F* | *760x840x2150* | *1* |
| *Galds no n/t ar izlietni kreisajā pusē , plauktu un malu( sif,maisīt.)* | *x* | *1700x800x850* | *1* |
| *Dārzeņu smalcinātājs ar 4-ie diskiem* | *0,56/3F* | *570x240x650* | *1* |
| *Paliktnis mikserim no n/t* | *x* | *600x700x300* | *1* |
| *Mikseris el.ar tilp. 10 litri ,3 ātrumi, taimeris, droš.aizsargs, 3 uzg.* | *0,35/3F* | *453x399x630* | *1* |
| *Sulu spiede* |  |  |  |
| ***DĀRZEŅU CEHS*** |  |  |  |
| *Darba galds no n/t ar izlietni (sif.maisīt) labajā pusē* | *x* | *1700x700x850* | *1* |
| *Kartupeļu mizotājs uz ietilpību: 18 kg* | *1,2/3F* | *400x770x810* | *1* |
| *Saliekamais plaukts pie sienas no n/t* | *x* | *1000x300* | *3* |
| *Kronšteins* | *x* | *300* | *6* |
| *Balsts* | *x* | *980* | *2* |
| *Atkritumu konteiners* |  |  | *4* |
| ***ŠEFA KABINETS - ATPŪTAS TELPA*** |  |  |  |
| *Galds no KSP 581* | *x* | *1200x500x750* | *1* |
| *Krēsli* | *x* | *x* | *3* |
| ***PERSONĀLA TELPA*** |  |  |  |
| *Metāla skapītis ar trim durvīm un starpsienām* | *x* | *1200x490x1800* | *1* |
| *Metāla skapītis ar divām durvīm un starpsienām* | *x* | *800x490x1800* | *2* |
| *Galds no KSP ar atvilknēm* | *x* | *1200x500x760* | *1* |
| *Krēsli* | *x* | *x* | *6* |
| ***EKSPEDĪCIJA - PREČU SAŅEMŠANAS ZONA*** |  |  |  |
| *Svari ar celtspēju līdz 150 kg* | *1F* | *x* | *1* |
| *Darba galds no n/t ar plauktu un atvilkni kreisā pusē* | *x* | *1300x700x850* | *1* |
| *Sastatne ar 5-iem plauktiem izvedamiem produktiem slēgti* | *x* | *1200x500x1800* | *1* |
| ***DĀRZEŅU NOLIKTAVA*** |  |  |  |
| *Paliktnis ar celtspēju līdz 400 kg* | *x* | *800x600x147* | *2* |
| *Sastatņu balsti* | *x* | *500x1800* | *3* |
| *Sastatņu plaukti* | *x* | *500x1270* | *10* |
| *Dārzeņu konteiners* |  | *900x850x850* | *5* |
| ***SAUSO PRODUKTU UZGLABĀŠANA*** |  |  |  |
| *Ledusskapis ar temp. rež. 0 +8 , tilp.700 litri* | *0,32/1F* | *860x740x1915* | *1* |
| *Ledusskapis ar temp. rež. -20 -25 , tilp.500 litri* | *0,04/1F* | *600x600x2000* | *1* |
| *Paliktnis ar celtspēju līdz 400 kg* | *x* | *800x600x147* | *1* |
| *Sastatņu balsti* | *x* | *500x1800* | *12* |
| *Sastatņu plaukti* | *x* | *500x970* | *30* |
| *Sastatņu plaukti* | *x* | *500x1070* | *15* |
| ***PAPILDAPRĪKOJUMS*** |  |  |  |
| *Galdi ēdamzālē* | *x* | *x* | *45* |
| *Krēsli* | *x* | *x* | *185* |
| *Metāla paplātes* | *x* | *530x325* | *150* |
| *Galda piederumu turētājs ar 4 iedaļām ( trauku mazgātavā )* | *x* | *x* | *1* |
| *Galda piederumu turētājs ar 4 caurumiem ( sadales līnijā)* | *x* | *200x300x200* | *2* |
| *Sadales dēļi plastmasas profes.* | *x* | *530x325* | *4* |
| *Panna diam 450 mm un vāku* | *x* | *diam 450 mm* | *2* |
| *Katls ar tilp. 50 litri un vāku* | *x* | *x* | *2* |
| *Katls ar tilp. 30,1 litri un vāku* | *x* | *x* | *3* |
| *Katls ar tilp. 20 litri un vāku* | *x* | *x* | *3* |
| *Katls ar tilp. 15 litri un vāku* | *x* | *x* | *4* |
| *Katls ar tilp. 10,5 litri un vāku* | *x* | *x* | *4* |
| *Katls ar tilp. 5 litri un vāku* | *x* | *x* | *5* |
| *Katls ar tilp. 3 litri un vāku* | *x* | *x* | *3* |
| *Bļodas no n/t ar tilp. 11 litri* | *x* | *x* | *5* |
| *Bļoda ar tilp.8 litri* | *x* | *x* | *5* |
| *Bļoda ar tilp.6 litri* | *x* | *x* | *5* |
| *Bļoda ar tilp.3 litri* | *x* | *x* | *5* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |